# Krycí list nabídky

1. **Zakázka na dodávku**

# Název: AGRA Brtnice, a.s. – Úspory energií Farma Panská Lhota

1. Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název: AGRA Brtnice, a.s.

Sídlo: Horní Město 460, 58832 Brtnice

IČ: 47904968

Zápis v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6903

Zastoupený: Ing. Karlem Kašíkem, prokuristou

E-mail: [k.kasik@agrabrtnice.cz](mailto:k.kasik@agrabrtnice.cz)

Profil zadavatele: <http://agrabrtnice.profilzadavatele.cz/>

Účastník výběrového řízení:

Název: ………………………………………………………………………………………..

Sídlo: …………………………………………………………………………………………..

Zápis v obchodním rejstříku: ……………………………………………………………….

Zastoupený: ………………………………………………………………………………….

Tel./fax: ………………………………………..

E-mail: ………………………………………..

IČ: ………………………

DIČ: …………………………..

Kontaktní osoba : …………………………………………………………

Tel.: …………………………………..

1. Nabídková cena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje) | Cena bez DPH | Samostatně DPH (sazba 21%) | Cena celkem včetně DPH: |
| Samochodný krmný vůz ……………………………………… | ……… | ………. | ………. |
|  |  |  |  |

1. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

1. Popis základních technických parametrů stroje

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Samochodný krmný vůz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ..uvést značku a typ stroje… |  |  |
| **Parametr** | **Hodnota (ano/ne)** | **Konkrétní hodnota** |
| Čistý objem míchací vany, bez míchacích šneků – min. 14m3 | .................... | ……………. |
| Spotřeba max. 9,5 l/mth | .................... | ……………. |
| Výška stroje – max. 2,85 m | .................... | ……………. |
| Délka stroje – max. 8,3 m | .................... | …………….. |
| Šířka stroje v kolech - max. 2,5 m | .................... | …………….. |
| Šířka míchací vany nahoře – max. 2,5 m | .................... | …………….. |
| Výkon motoru – min. 110 kW | .................... | …………….. |
| Mechanické pohony náprav pomocí kloubových hřídelí | .................... | …………….. |
| Řízená přední i zadní náprava | .................... | …………….. |
| Pohon 4 x 4, průměr pojezdových kol min. 22,5“ | .................... | …………….. |
| Hydropneumatické odpružení přední i zadní nápravy | .................... | …………….. |
| Samosvorný diferenciál na přední a zadní nápravě | .................... | …………….. |
| Vyskladňování vlevo i vpravo nerezovým dopravníkem | .................... | …………….. |
| Vážící systém s možností přenosu dat na krmící software, min. 3 vážící sensory | .................... | …………….. |
| Elektronický joystick pro ovládání funkci frézy a vyskladňovacího dopravníku | .................... | …………….. |
| Ohřev oleje pracovní hydrauliky | .................... | …………….. |
| Nerezové provedení uložení frézy |  |  |
| Nože na míchacím šneku s tvrdokovovou vrstvou, tloušťka min. 8 mm | .................... | …………….. |
| Dávkovací zařízení na minerální látky a vitamíny | .................... | …………….. |
| Kamerový systém se třemi kamerami (1x míchací vana, 1 x couvání, 1 x pravá strana stroje) | .................... | …………….. |
| Automatický centrální mazací systém | .................... | …………….. |
| Vyhřívaná zrcátka | .................... | …………….. |
| Elektricky sklopné pravé zrcátko | .................... | …………….. |
| Klimatizace | .................... | …………….. |

1. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Účastník prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V………………………….dne………………..

…………………………………………………….

Jméno a podpis statutárního zástupce