**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Modernizace na úseku rostlinné výroby 2**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Technologie čištění - kód 015 počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Výkon na předčištění pšenice 450kg/m3, vlhkost 18% min.100t/hod | ……….… t/hod |
| - Umožňuje čištění dalších komodit ječmen, řepka, kukuřice apod. | ANO/NE\* |
| - Krouživý pohyb sít | ANO/NE\* |
| - Recirkulace technologického vzduchu uvnitř stroje | ANO/NE\* |
| - Cyklónový odlučovač vč. rotačního uzávěru tzv. turniketu | …………… l |
| - Množství technologického čistícího vzduchu max. 60m3/hod | ……….… m3/hod |
| - Sítové čištění ve třech úrovních:  1. sada sít - hrubé předčištění  2. sada sít - kalibrační čištění  3. sada sít - odstranění drobných nečistot | ANO/NE\* |
| - Minimální plocha sít celkem 18m2 | ……….… m2 |
| - Automatická regulace přísunu materiálu | ANO/NE\* |
| - Plně vybavena třemi sadami sít (3 komodity) | ANO/NE\* |
| - Odtahový ventilátor | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

Ceny v tabulce uvedeny v CZK bez DPH

|  |  |
| --- | --- |
| - Technologie čištění s příslušenstvím | ………… |
| - Technologická elektroinstalace | ………… |
| - Montáž | ………… |
| **Cena dodávky technologie čištění celkem** | **…………** |

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***