**Příloha č. 1 Technická specifikace**

„Dodávka příslušenství pro demoliční stroje“

Skládá se ze 3 strojních přídavných zařízení.

**Technická specifikace:**

1. **Hydraulické demoliční nůžky s výměnnými čelistmi – 1 ks**

**Víceúčelový drtič - nosič**

Hmotnost zařízení bez adaptačního mezikusu: min. 2000Kg , max 2100Kg

Rotace zařízení

Provozní tlak pro čelisti min. 250 Bar

Provozní průtok pro čelisti min. 280 L/min

Provozní tlak pro rotaci min. 140 Bar

Provozní průtok pro rotaci min. 10 L/min

Délka nosiče bez adaptační desky min. 1350mm , max. 1400mm

Adaptační mezikus na rychloupínač CW55

1. **Vydrcovací čelisti – pulverizer**

Hmotnost čelistí: min. 1400Kg , max 1500Kg

Otevření čelistí min. 900mm

Délka čelistí min. 1100mm, max. 1200mm

Součástí dodávky bude kompletní sada náhradních zubů a střižných desek

1. **Čelisti na šrot / ocel**

Hmotnost čelistí: min. 1300Kg , max 1400Kg

Otevření čelistí min. 500mm

Délka čelistí min. 950mm, max. 1000mm

Součástí dodávky bude kompletní sada náhradních střižných desek

1. **Čelisti – kombi / univerzální**

Hmotnost čelistí: min. 1400Kg , max 1500Kg

Otevření čelistí min. 850mm

Délka čelistí min. 1100mm, max. 1200mm

Součástí dodávky bude kompletní sada náhradních zubů a střižných desek

1. **Hydraulické bourací kladivo – 1ks**

Hmotnost zařízení bez adaptačního mezikusu: min. 3200Kg , max 3250Kg

Průměr nástroje min. 165mm, max. 170mm

Provozní tlak min. 180 Bar

Provozní průtok min. 250 L/min

Automatické mazání

Frekvence úderů min. 270, max. 410 S/Min

Nářadí pro plnění dusíku

Systém automatického řízení dle tvrdosti materiálu

Systém regulace rozbíhání a zastavování

Adaptační mezikus na rychloupínač CW55

2 ks pracovního nástroje

1. **Hydraulické vydrcovací nůžky – otočný drtič – 1 ks**

Hmotnost zařízení bez adaptačního mezikusu: min. 3900Kg , max. 4000Kg

Rotace zařízení

Otevření čelistí min.680mm , max. 700mm

Provozní tlak min. 340 Bar

Provozní průtok pro čelisti min. 400 L/min

Délka zařízení bez adaptační desky min. 3400mm , max. 3500mm

Součástí dodávky bude kompletní sada náhradních střižných desek

Adaptační mezikus na rychloupínač CW55