Příloha zadávací dokumentace č. 3:

**Technická specifikace**

**Výběrové řízení na dodavatele nábytku I**

1. **Specifikace administrativní budova**

**Ředitelské kanceláře:**

**Stoly:** pracovní desky i nohy tl.38mm, opatřené hranou ABS tl. 2mm, vynesenou-plovoucí deskou nad boky stolů. Stolové nohy jsou propojeny přepážkou, která zajišťuje soukromí. Nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlah. Jednací stůl osazen přípojným místem.V provedení ořech.

**Kontejner:** korpus kontejneru je vyroben z tl.38mm, veškeré hrany jsou olepeny hranou ABS tl. 2mm. 4 zásuvkový z toho 1 zásuvka je tužkovnice. Kontejner je možný členit pomocí systému přepážek. Zásuvky jsou v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová.

Kontejner je vybaven centrálním zamykáním a systémem STOP-CONTROL. Kontejner poskytuje doplňkovou odkládací plochu. Úchytka sklopná v ušlechtilém niklovém provedení. V provedení ořech

**Skříně:** provedení půdy, dna, boků, police a svislých příčky je v tl. 38mm. Záda a dveře skříní jsou v tl.18mm, pohledové. Veškeré hrany u skříní a police jsou olepeny ABS hranou o tl. 2mm. Dveře jsou vložené, doplněné sklopnou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení. Na dveřích skříní aplikované sklo tl.4mm vínové. Nosnost 1 police 80kg. Skříň má vynesenou vrchní desku. Skříně jsou vybaveny neviditelnou rektifikací k vyrovnání nerovností podlah. Kování značky BLUM. V provedení ořech.

**Věšáková stěna:** vyrobena z rámu o tl.38mm, zadní stěna o tl.18mm. Věšáková stěna je osazena zrcadlem a háčky. V provedení ořech.

**Konferenční stolek:** deska i nohy mají tl.38mm, hrany opatřeny ABS hranou tl.2mm, vynesenou plovoucí deskou nad boky stolů. Stolové nohy jsou propojeny přepážkou, která zajišťuje soukromí. Nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlah. V provedení ořech.

**Kancelářské křeslo:** synchronní mechanismus, který mění polohu sedáku a opěráku zároveň. Sedák a opěrák lze zafixovat ve třech polohách, nastavení výšky a hloubky sedáku. Nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti. Ergonomická bederní opěrka. Nastavení výšky a úhel hlavové opěrky. Výškově stavitelné područky. Kolečka s měkčeným povrchem. Nosnost 130kg. V černém provedení.

**Jednací židle:** svařovaná kovová konstrukce, hliníkově šedá barva kostry, samonosná síťovina na opěráku. Stohovatelná. S područkami. Opěrák i sedák v červeném provedení.

**Křesílka:** otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné aluminiové bázi, plynový píst, ocelová vnitřní struktura vyplněná studenou pěnou, nosnost 120 kg. V červeném provedení.

**Sekretariát**

**Recepce:** pracovní desky a korpus recepce je v tl.38mm, osazené skleněným panelem o tl.4mm ve vínovém provedení. Na přední plochu recepce je umístěn jednací pult v podobě rámu (boxu) s odkládacím prostorem pro klienta ve formě laminované desky t.38mm. Nohy recepčních stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlahy. V provedení ořech.

**Kontejner:** korpus kontejneru je vyroben z tl.38mm, veškeré hrany jsou olepeny hranou ABS tl. 2mm. 4 zásuvkový z toho 1 zásuvka je tužkovnice. Kontejner je možný členit pomocí systému přepážek. Zásuvky jsou v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová.

Kontejner je vybaven centrálním zamykáním a systémem STOP-CONTROL. Kontejner poskytuje doplňkovou odkládací plochu. Úchytka sklopná v ušlechtilém niklovém provedení. V provedení ořech

**Skříně:** provedení půdy, dna, boků, police a svislých příčky je v tl. 38mm. Záda a dveře skříní jsou v tl.18mm, pohledové. Veškeré hrany u skříní a police jsou olepeny ABS hranou o tl. 2mm. Dveře jsou vložené, doplněné sklopnou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení. Na dveřích skříní aplikované sklo tl.4mm vínové. Nosnost 1 police 80kg. Skříň má vynesenou vrchní desku. Skříně jsou vybaveny neviditelnou rektifikací k vyrovnání nerovností podlah. Kování značky BLUM. V provedení ořech.

**Věšáková stěna:** vyrobena z rámu o tl.38mm, zadní stěna o tl.18mm. Věšáková stěna je osazena zrcadlem a háčky. V provedení ořech.

**Konferenční stolek:** deska i nohy mají tl.38mm, hrany opatřeny ABS hranou tl.2mm, vynesenou plovoucí deskou nad boky stolů. Stolové nohy jsou propojeny přepážkou, která zajišťuje soukromí. Nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlah. V provedení ořech.

**Kancelářská židle:** synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku a samonosná síťovina na opěráku, flexibilní bederní opěrka, výškově stavitelná hlavová opěrka s možností náklonu, výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou, automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu a koberec. Síťovina černá, sedák červený.

**Jednací židle:** svařovaná kovová konstrukce, hliníkově šedá barva kostry, samonosná síťovina na opěráku. Stohovatelná. S područkami. Opěrák i sedák v červeném provedení.

**Křesílka:** otočné celočalouněné křesílko na čtyřramenné aluminiové bázi, plynový píst, ocelová vnitřní struktura vyplněná studenou pěnou, nosnost 120 kg. V červeném provedení.

**Recepce**

**Recepce:** pracovní desky a korpus recepce je v tl.38mm, osazené vysoce efektivním skleněným panelem o tl.4mm ve vínovém provedení. Na přední plochu recepce je umístěn jednací pult v podobě rámu (boxu) s odkládacím prostorem pro klienta ve formě laminované desky t.38mm. Nohy recepčních stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlahy. V provedení ořech

**Kontejner:** korpus kontejneru je vyroben z tl.38mm, veškeré hrany jsou olepeny hranou ABS tl. 2mm. 4 zásuvkový z toho 1 zásuvka je tužkovnice. Kontejner je možný členit pomocí systému přepážek. Zásuvky jsou v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová.

Kontejner je vybaven centrálním zamykáním a systémem STOP-CONTROL. Kontejner poskytuje doplňkovou odkládací plochu. Úchytka sklopná v ušlechtilém niklovém provedení. V provedení ořech

**Skříně:** provedení půdy, dna, boků, police a svislých příčky je v tl. 38mm. Záda a dveře skříní jsou v tl.18mm, pohledové. Veškeré hrany u skříní a police jsou olepeny ABS hranou o tl. 2mm. Dveře jsou vložené, doplněné sklopnou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení. Na dveřích skříní aplikované sklo tl.4mm vínové. Nosnost 1 police 80kg. Skříň má vynesenou vrchní desku. Skříně jsou vybaveny neviditelnou rektifikací k vyrovnání nerovností podlah. Kování značky BLUM. V provedení ořech.

**Kancelářská židle:** synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku a samonosná síťovina na opěráku, flexibilní bederní opěrka, výškově stavitelná hlavová opěrka s možností náklonu, výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou, automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu a koberec. Síťovina černá, sedák červený.

**Kuchyň**

**Spodní skříňky:** korpus skříně je z laminované dřevotřísky o tl.18mm, záda jsou vyrobena z 3mm bílého sololaku. Skříňky jsou opatřeny rektifikačními nožičkami, které lze zakrýt soklem. Součástí vestavná lednice.

**Vrchní skříňky:** korpus je z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm, záda jsou vyrobena z 8 mm silné laminované dřevotřísky. Součástí vrchních skříněk jsou kvalitní závěsy s regulací.

**Pracovní deska:** tloušťka pracovní desky je 28mm s odolností, součástí desky jsou krycí lišty, která zabrání zatékání vody za pracovní desku. Dřez s odkapávačem a pákovou baterií.

**Standardní kanceláře**

**Stoly:** ergonomicky tvarované pracovní stoly o tl.25mm, které odpovídají normě ČSN EN 527–1. Hrany stolu jsou vybaveny 2mm ABS hranou, součástí stolu je průchodka na kabely, která kabely svede pod desku, kde se zajistí plastovými držáky. Konstrukce stolů splňuje vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídají tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Příčka i boky jsou z plných desek, silné 18mm s 2mm ABS hranou na vnější a vnitřní straně. Nohy jsou osazeny výškově stavitelnou rektifikací. V provedení višeň.

**Kontejner:** 4 zásuvkový, korpus kontejneru je laminovaná deska o tl.18mm, horní deska je tl.25mm, opatřené ABS hranou o tl.2mm. Kontejner je osazen centrálním zámkem a systémem STOP-CONTROL. Zásuvky jsou z plastu, pro jednoduchou údržbu. Čela zásuvek jsou z 18mm laminované desky s odolnou 2mm ABS hranou. Součástí kontejneru tužkovník a dělící příčky. V provedení višeň.

**Skříně:** korpus skříní s police jsou vyrobeny z tl.18mm laminovaných desek, záda o tl.3mm silných desek HDF, oboustranně pohledová. Dveře mají 22mm ABS hranu. Police jsou polohovatelné, zabezpečené proti vysunutí. Skříně jsou osazeny rektifikacemi, pro dorovnání nerovností podlah. V provedení višeň.

**Věšáková stěna:** stěna je vyrobena z 18mm silné desky, s odkládací policí, 3 velké háčky, 1 malý háček. V provedení višeň.

**Kancelářská židle:** synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku a samonosná síťovina na opěráku, flexibilní bederní opěrka, výškově stavitelná hlavová opěrka s možností náklonu, výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou, automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu a koberec. Síťovina černá, sedák červený.

**Jednací židle:** svařovaná kovová konstrukce, hliníkově šedá barva kostry, samonosná síťovina na opěráku. Stohovatelná. S područkami. Opěrák i sedák v červeném provedení.

**Zasedací místnosti**

**Jednací stoly:** pracovní deska stolu má tl.25mm, vybavenou 2mm ABS hranou. Podnož je kovováz čtyřhranného profilu 50x50, nohy jsou osazeny výškovou rektifikací, který umožňuje dorovnat nerovnost o 15mm. Stoly jsou osazeny elektrickými otáčecími panely. Otáčení celé zásuvky je prováděno pomocí elektrického motoru s magnetickou spojkou. V provedení višeň/šedý kov.

**Skříně:** korpus skříní s police jsou vyrobeny z tl.18mm laminovaných desek, záda o tl.3mm silných desek HDF, oboustranně pohledová. Dveře mají 22mm ABS hranu. Police jsou polohovatelné, zabezpečené proti vysunutí. Skříně jsou osazeny rektifikacemi, pro dorovnání nerovností podlah. V provedení višeň.

**Věšáková stěna:** stěna je vyrobena z 18mm silné desky, s odkládací policí, 3 velké háčky, 1 malý háček. V provedení višeň.

**Zrcadlová stěna:** stěna je vyrobena z 18mm silné desky, s odkládacíma policemi, zrcadlo. V provedení višeň.

**Jednací židle:** svařovaná kovová konstrukce, hliníkově šedá barva kostry, samonosná síťovina na opěráku. Stohovatelná. S područkami. Opěrák i sedák v červeném provedení.

1. **Specifikace multifunkční budova**

**Recepce**

**Recepce:** pracovní desky a korpus recepce je v tl.38mm, osazené skleněným panelem o tl.4mm ve vínovém provedení. Na přední plochu recepce je umístěn jednací pult v podobě rámu (boxu) s odkládacím prostorem pro klienta ve formě laminované desky t.38mm. Nohy recepčních stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlahy. V provedení ořech.

**Kontejner:** korpus kontejneru je vyroben z tl.38mm, veškeré hrany jsou olepeny hranou ABS tl. 2mm. 4 zásuvkový z toho 1 zásuvka je tužkovnice. Kontejner je možný členit pomocí systému přepážek. Zásuvky jsou v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová.

Kontejner je vybaven centrálním zamykáním a systémem STOP-CONTROL. Kontejner poskytuje doplňkovou odkládací plochu. Úchytka sklopná v ušlechtilém niklovém provedení. V provedení ořech.

**Kancelářská židle:** synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku a samonosná síťovina na opěráku, flexibilní bederní opěrka, výškově stavitelná hlavová opěrka s možností náklonu, výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou, automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu a koberec. Síťovina černá, sedák červený.

**Kuchyň**

**Spodní skříňky:** korpus skříně je z laminované dřevotřísky o tl.18mm, záda jsou vyrobena z 3mm bílého sololaku. Skříňky jsou opatřeny rektifikačními nožičkami, které lze zakrýt soklem. Lednice a vestavná myčka.

**Vrchní skříňky:** korpus je z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm, záda jsou vyrobena z 8 mm silné laminované dřevotřísky. Součástí vrchních skříněk jsou kvalitní závěsy s regulací.

**Pracovní deska:** tloušťka pracovní desky je 28mm s odolností, součástí desky jsou krycí lišty, která zabrání zatékání vody za pracovní desku. Dřez s odkapávačem a pákovou baterií.

**Šatna společenská**

**Věšáková stěna:** stěna je vyrobena z 18mm silné desky, s odkládací policí, 3 velké háčky, 1 malý háček.

**Lavice:** kvalitní smrkové dřevo bez suků, pevná kovová kostra, barva světle šedá RAL 7035.

**Šatny ženy**

**Lavice:** kvalitní smrkové dřevo bez suků, pevná kovová kostra, barva světle šedá RAL 7035.

**Šatní skříň:** 2dílná kovová šatní skříň, 1 police, pod níž je tyč se 2 posuvnými háčky, dveře disponují větracími otvory, otočný uzávěr pro visací zámek, barva korpusu a dveří světle šedá RAL 7035.

**Šatna muži**

**Lavice:** kvalitní smrkové dřevo bez suků, pevná kovová kostra, barva světle šedá RAL 7035.

**Šatní skříň:** 2dílná kovová šatní skříň, 1 police, pod níž je tyč se 2 posuvnými háčky, dveře disponují větracími otvory, otočný uzávěr pro visací zámek, barva korpusu a dveří světle šedá RAL 7035.

**Sál**

**Jednací židle:** svařovaná kovová konstrukce, hliníkově šedá barva kostry, samonosná síťovina na opěráku. Stohovatelná. S područkami. Opěrák i sedák v červeném provedení.

**Stoly:** pracovní desky jsou z tl.25mm laminované dřevotřísky, opatřené 2mm hranou ABS, Skládací kovová podnož v chromovém provedení, pro snadné a rychlé rozložení a složení. V provedení višeň.

**Věšák:** kombinace dřeva, kovu a mramoru, kovové části v odstínu hliník - RAL 9006.

**Zasedací místnosti**

**Jednací stoly:** pracovní deska stolu má tl.25mm, vybavenou 2mm ABS hranou. Podnož je kovováz čtyřhranného profilu 50x50, nohy jsou osazeny výškovou rektifikací, který umožňuje dorovnat nerovnost o 15mm. Stoly jsou osazeny elektrickými otáčecími panely. Otáčení celé zásuvky je prováděno pomocí elektrického motoru s magnetickou spojkou. V provedení višeň/šedý kov

**Skříně:** korpus skříní s police jsou vyrobeny z tl.18mm laminovaných desek, záda o tl.3mm silných desek HDF, oboustranně pohledová. Dveře mají 22mm ABS hranu. Police jsou polohovatelné, zabezpečené proti vysunutí. Skříně jsou osazeny rektifikacemi, pro dorovnání nerovností podlah. V provedení višeň

**Věšáková stěna:** stěna je vyrobena z 18mm silné desky, s odkládací policí, 3 velké háčky, 1 malý háček. V provedení višeň.

**Zrcadlová stěna:** stěna je vyrobena z 18mm silné desky, s odkládacíma policemi, zrcadlo. V provedení višeň.

**Jednací židle:** svařovaná kovová konstrukce, hliníkově šedá barva kostry, samonosná síťovina na opěráku. Stohovatelná. S područkami. Opěrák i sedák v červeném provedení.

**Standardní kanceláře**

**Stoly:** ergonomicky tvarované pracovní stoly o tl.25mm, které odpovídají normě ČSN EN 527–1. Hrany stolu jsou vybaveny 2mm ABS hranou, součástí stolu je průchodka na kabely, která kabely svede pod desku, kde se zajistí plastovými držáky. Konstrukce stolů splňuje vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527–1) a odpovídají tak normám ČSN EN 527–2, ČSN EN 527–3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Příčka i boky jsou z plných desek, silné 18mm s 2mm ABS hranou na vnější a vnitřní straně. Nohy jsou osazeny výškově stavitelnou rektifikací. V provedení višeň.

**Kontejner:** 4 zásuvkový, korpus kontejneru je laminovaná deska o tl.18mm, horní deska je tl.25mm, opatřené ABS hranou o tl.2mm. Kontejner je osazen centrálním zámkem a systémem STOP-CONTROL. Zásuvky jsou z plastu, pro jednoduchou údržbu. Čela zásuvek jsou z 18mm laminované desky s odolnou 2mm ABS hranou. Součástí kontejneru tužkovník a dělící příčky. V provedení višeň.

**Skříně:** korpus skříní s police jsou vyrobeny z tl.18mm laminovaných desek, záda o tl.3mm silných desek HDF, oboustranně pohledová. Dveře mají 22mm ABS hranu. Police jsou polohovatelné, zabezpečené proti vysunutí. Skříně jsou osazeny rektifikacemi, pro dorovnání nerovností podlah. V provedení višeň.

**Věšáková stěna:** stěna je vyrobena z 18mm silné desky, s odkládací policí, 3 velké háčky, 1 malý háček. V provedení višeň.

**Kancelářská židle:** synchronní mechanismus se 4 polohami blokace, nastavení výšky sedáku, studená pěna uvnitř sedáku a samonosná síťovina na opěráku, flexibilní bederní opěrka, výškově stavitelná hlavová opěrka s možností náklonu, výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou, automatické nastavení síly protiváhy podle hmotnosti uživatele, univerzální kolečka pro tvrdou podlahu a koberec. Síťovina černá, sedák červený.