*Příloha č. 14 - Technická specifikace*

**Identifikační údaje zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: | **Contipro a. s.** |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

**Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je výrobník ledové tříště do laboratoří, dle níže uvedené technické specifikace. Vyrobená ledová tříšť slouží ke krátkodobému uchovávání vzorků či preparátů při snížené teplotě.

Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:**

**Dílčí plnění č. 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis parametru (povinné parametry)** | **Požadovaná hodnota (povinné parametry)** | **Vyjádření uchazeče** |
| **Výrobník ledové tříště do laboratoří** |  |  |
| Výrobník ledové tříště se zásobníkem, nerezové provedení pláště, dveře. | **ANO** |  |
| Chlazení vzduchem. | **ANO** |  |
| Výkon min. 80 kg/24 hod. | **ANO** |  |
| Kapacita zásobníku min. 20 kg. | **ANO** |  |
| Teplota ledové tříště zhruba 0 až -1 °C. | **ANO** |  |
| Přívodní i odpadní hadice jsou součástí dodávky. | **ANO** |  |
| Lopatka pro nabírání ledové tříště je součástí dodávky. | **ANO** |  |
| Součástí dodávky je doručení přímo na místo určení. Laboratoř se nachází ve 2. nadzemním podlaží. | **ANO** |  |
| Záruka na jakost je poskytnuta v délce min. 24 měsíců. | **ANO** |  |

**Jsou-li v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy nebo značky výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná, technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.**