Technická specifikace

**Název akce: II/275 od kř. s I/16 Chotětov**

**Místo realizace: od silnice I/16 až po křižovatku s II/272 v Chotětově**

**Staničení : od 0,000 do 1,727 km, délka úseku je 1,727 km, prům.šířka 6,3 m,**

 **plocha 10 899 m2**

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci II. třídy, která převádí kamionovou dopravu mezi silnicemi I/38 a I/16. Vozovka vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly, vyjeté koleje apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/275.

**Technologie opravy :**

Stavební práce předpokládané v rámci výstavby:

* stržení zarostlé krajnice
* frézování asfaltových vrstev vozovky v předepsané tloušťce
* provedení recyklace zbylého konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií za studena na místě
* realizace asfaltových konstrukčních vrstev vozovky včetně obnovy vodorovného dopravního značení
* obnova odvodňovacích zařízení, pročištění příkopů a propustků
* rekonstrukce samostatných sjezdů na sousední pozemky
* prořezání přilehlé vegetace zasahující do průjezdného profilu
* obnova a osazení směrových sloupků

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2015.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** předpoklad 2 měsíce v roce 2015

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**Kontakty :**

Vedoucí provozu : Vladimír Krejča, vladimir.krejca@ksus.cz, 602489625

Provozní cestmistr: Jiří Janoušek, jiri.janousek@ksus.cz ,736623707

Správní cestmistr : Petr Pecina, petr.pecina@ksus.cz,736623708

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Jiří Janoušek