**Technická specifikace**

Požadované technické parametry na Vyvážecí soupravu. Na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE v souvislosti s nabízenou technikou. Pokud nebude uvedený technický parametr v nabídce označen ANO/NE, bude to důvod k vyloučení nabídky z dalšího hodnocení:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p.č. | Technické parametry | ANO/NE |
|  | **Vyvážecí soupravy** |  |
|  | **Parametry kolového traktoru** |  |
| 1. | výkon motoru min. 70 max. 100 kW při otáčkách 2 270 ot./min. |  |
| 2. | 3-válcový motor, objem motoru min. 3,0 max. 3,3 l (3000 - 3300 cm3) |  |
| 3. | Emise min. dle Stage III.A |  |
| 4. | převodovka s min. 12+12 s 3 stupňovým násobičem a s řazením pod zatížením a rychlost min 35 km/hod. |  |
| 5. | reverzace pojezdu pod volantem |  |
| 6. | provozní hmotnost max. 4,5t (zapsána v TP pod položkou 35) |  |
| 7. | uzávěrka přední a zadní nápravy |  |
| 8. | vývodová hřídel 540/1000 |  |
| 9. | výkon hydr. čerpadla min. 50 litrů |  |
| 10. | min. 3 hydraulické okruhy |  |
| 11. | sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané a otočné o 180° |  |
| 12. | kupující veden v TP jako první majitel stroje |  |
| 13. | ocelová nádrž min. 90 l |  |
| 14. | dveře kabiny v ocelovém rámu |  |
| 15. | nastavení volantu ve dvou rovinách |  |
| 16. | oranžový výstražný maják |  |
| 17. | min. manuální klimatizace |  |
| 18. | zadní plynový pedál v kabině pro ovládání hydraulické ruky |  |
| 19. | pneu pro lesní provoz min.12 plátnové s pevným ráfkem a plným  diskem, rozměr předních pneu min. 24“ a zadních pneu min. 34“ |  |
| 20. | vzduchový kompresor |  |
| 21. | 1 a 2 okruhové brzdy pro připojení přívěsu |  |
| 22. | rám etážového závěsu + závěs A11 |  |
| 23. | ochranný rám kabiny, ochrana skel kabiny, ochranná vana podvozku se servisními otvory, ochrana nádrže traktoru, ochrana výfuku traktoru |  |
| 24. | TP vystaven akreditovaným dovozcem traktoru do České republiky |  |
| 25. | přední maska s rozrážecími lany |  |
|  | **Parametry vyvážecího vleku s hydraulickou rukou** |  |
| 26. | 4 páry klanic |  |
| 27. | min. nosnost 8t nákladu |  |
| 28. | žebřinový (dvojitý) rám, |  |
| 29. | délka ložné plochy min. 4000 mm |  |
| 30. | pneu pro lesní provoz s pevnými disky min. 15,5“ |  |
| 31. | vzduchové brzdy na všech 4 kolech |  |
| 32. | hydraulická ruka s dosahem min. 7,0 m |  |
| 33. | zvedací síla ve 4 m min. 1015 kg |  |
| 34. | výsuvné teleskopické podpěrné nohy |  |
| 35. | EHC proporcionální rozvaděč s ovládáním na joysticky do kabiny |  |
| 36. | připojení do závěsu s okem 39mm |  |
| 37. | hmotnost vyvážecí soupravy min. 3 400 kg vč. hydr. ruky |  |
| 38. | vlastní hydraulický okruh s čerpadlem, nádrží a chladičem |  |
| 39. | vyvážecí vlek je uzpůsoben pro provoz na pozemních komunikacích |  |

**Vyvážecí souprava - kolový traktor a vyvážecí vlek s hydraulickou rukou musí být dodána jako jeden funkční celek.**

**Uvedeným technickým parametrům odpovídá typ stoje:**

**Vyvážecí souprava**

**Typ kolového traktoru:**

**Typ vyvážecího vleku s hydraulickou rukou:**

Místo a datum vyhotovení:

…………………………………………………………………………..

**osoba oprávněná za uchazeče jednat**

Jméno, příjmení, funkce, podpis a razítko