**Specifikace krbu**

Oboustranná krbová vložka:  
  
**Výkon**: typ. 9 kW, regulovatelnost výkonu  5 - 12kW  
**Průměr kouřovodu**: 180 mm  
**Vývod kouřovodu**: horní  
**Princip**: dvouplášťová  
**Přívod ext. vzduchu**: ano  
**Možnost výměníku**: ne  
**Účinnost**: 80 %  
**Vytápěcí schopnost**: >250m3  
**Šířka**: < 900 mm  
**Výška**: < 700 mm  
**Hloubka**:< 500 mm  
Otvírání dvířek: z obou stran  
Průhledová dvířka