**Specifikace krbu**

Oboustranná krbová vložka:

**Výkon**: typ. 9 kW, regulovatelnost výkonu  5 - 12kW
**Průměr kouřovodu**: 180 mm
**Vývod kouřovodu**: horní
**Princip**: dvouplášťová
**Přívod ext. vzduchu**: ano
**Možnost výměníku**: ne
**Účinnost**: 80 %
**Vytápěcí schopnost**: >250m3
**Šířka**: < 900 mm
**Výška**: < 700 mm
**Hloubka**:< 500 mm
Otvírání dvířek: z obou stran
Průhledová dvířka