Č. V. Z.: VZ/4/2017

**technický popis zboží**

|  |
| --- |
| 1. Údaje o nabídkovém řízení
 |
| Zadavatel: | Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly |
| Označení nabídkového řízení: | Doplnění komunální techniky |

|  |
| --- |
| 1. Popis výchozího traktoru
 |
| Označení: | Šálek Vega 47 HP - Comfort |
| Výkon: | 47 Hp |
| Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N |
| Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 |
| Vývodový hřídel přední | 1 000 ot./min-1 |
| Vývodový hřídel zadní | 540/1 000 ot./min-1 |
| Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa |
| Výkon hydraulického čerpadla | 30 l/min-1 |

1. Technický popis

|  |  |
| --- | --- |
| **Čelní nakladač** |  |
| Minimální nosnost na háku: | 250 Kg |
| Maximální nakládací výška: | min. 2 000 mm |
| Ovládání | Joystickem – traktor jím není vybaven |
| Příslušenství: | součástí bude lopata na sypké hmoty s obsahem min. 0,1 m3, vidle pro převoz palet – paletizační vidle |
| Agregovatelnost: | s výše popsaným traktorem |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mulčovač** |  |
| Pracovní záběr: | 1300 mm |
| Nože: | počet min. 60, typ Y |
| Pohon: | PTO traktoru |
| Agregovatelnost: | s výše popsaným traktorem – přední i zadní závěs (1000 ot./min-1, ISO 730/1, ISO 730/1N) |
| **Štěpkovač** |  |
| Průměr zpracovávaného materiálu: | max. 120 mm |
| Výstupní hmota: | velikosti 5 – 15 mm |
| Pohon: | PTO traktoru |
| Další vybavení: | otočný komín pro výstup štěpky, závěs na rámu pro připojení vleku – průměr čepu 30 mm, bezpečností systém proti přetížení stroje – automatický posun dřevní hmoty do štěpkovače |
| Agregovatelnost: | s výše popsaným traktorem –zadní závěs (540/1000 ot./min-1, ISO 730/1) |