Poznámky k záměru obnovy výplní okenních a dveřních otvorů:

* Repliky mříží budou provedeny z plného čtvercového profilu 16x16mm , mříže budou dvoukřídlé s rámem osazeným ve špaletě dveří v interiéru podkruchtí a presbytáře. Zavírání mříží bude provedeno syslími zástrčemi, které se po zastrčení do otvorů v rámu uzamknou přes oko v zástrčích vysacím zámkem. Mříže budou opatřeny pletivem či kovovou síťkou pro zamezení průletu ptáků. Nátěry mříží budou provedeny antikorozním matným nátěrem v odstínu šedočerné barvy.
* Z parapetů oken presbytáře a lodě budou sejmuty novodobé betonové tašky, parapety budou nově omítnuty a vyštukovány.
* Otvory okenic zvonového patra budou osazeny mřížkou či pletivem zamezujícím průletu holubů.
* Na oknech byl nalezen pouze původní olejový nátěr v odstínu zoxidovaného okru. Nátěr je steřelý a nelze ho obnovit. Nově provedený nátěr bude proveden krycí barvou v odstínu okru viz. foto.
* U vchodových dveří do podkruchtí i sakristie budou doplněny a obnoveny dozické zámky. Ke každému budou dodány tři kusy klíčů.
* Do jednoho křídla okna v presbytáři bude osazena síť proti průletu ptáků a háček pro zajištění otevřeného křídla.
* Jednotlivé práce dle bodů záměru budou odsouhlaseny po provedení zástupcem investora.