**Krycí list rozpočtu 2021**

|  |
| --- |
| Zámek Štědrá – obnova barokních omítek s monochromní a dekorativní malířskou výzdobou, obnova podlah, oken a dveří. 2021 |
| Číslo položky | Název položky | Cena bez 21% DPH | 21 % DPH | Cena včetně 21% DPH |
| 1 | Obnova barokních omítek s monochromním a dekorativní malířskou výzdobou z 19. století v 1NP.  |  |  |  |
| 2 | Repase prkenných podlah v 1NP. |  |  |  |
| 3 | Provedení nových podlah v 1NP. |  |  |  |
| 4 | Úprava dveřních a okenních otvorů v 1PP. |  |  |  |
| 5 | Vybourání betonových podlah v 1PP. |  |  |  |
| 6 | Výroba a osazení venkovních dveří a oken v 1PP. |  |  |  |
| 7 | Dodání a montáž čerpadla 1PP |  |  |  |
| 8 | Oprava stabilizace kleneb v 1PP  |  |  |  |
| 9 | Repase a doplnění mříží oken v 1 PP |  |  |  |
| 10 | Obnova kamenného schodiště do 1PP |  |  |  |
| **Cena celkem** |  |  |  |

**Položkové rozpočty**

**1. Obnova barokních omítek s monochromní a dekorativní malířskou výzdobou z 19. Století v 1NP. Stabilizace kleneb.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo místnosti | Výměra m² | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnost 125 |  53,5; m² |   |  |  |
| Místnost 126 |  112 m² |   |  |  |
| Místnost 127 |  69 m² |   |  |  |
| Schodiště do 1PP |  86 m² |   |   |   |
|  **Celkem** |  346 m²  |  |  |  |

 Práce budou prováděny dle restaurátorského záměru a ZS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo místnosti | Položka a výměra | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnost 126 |  Prkenná kazetová podlaha 48 m² |  |  |  |
| **Celkem** | 48 m² |  |  |  |

**2. Repase prkenných podlah v 1NP.**

Doplnění podlahových lišt, dle dochovaných lišt.

Materiál - borovice, modřín

Povrchová úprava – vosk/olej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo místnosti | Výměra m² | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnost 127 |  45 m² |  |  |  |
| **Celkem** |   |  |  |  |

**3. Provedení nové prkenné podlahy v 1NP.**

Doplnění podlahových lišt, dle dochovaných lišt.

Materiál – borovice min š. 15 cm a tl. 2,5 cm

Povrchová úprava – vosk/olej

**4. Úprava dveřních a okenních otvorů v 1PP.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost  | Výměra mᶟ | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnost 009 |  Bourání a dozdění špalety okna s dozděním vnějšího záklenku špalety 1,5 m³ a odkopání terénu 2m³ Kamenická oprava kamenného portálku okna.  |  |   |  |
| Místnost 010 |  Kamenická oprava kamenného ostění.150x100 cm |  |  |  |
| Místnost 008 | Bourání a dozdění špalety okna 0,5 m³. Kamenická oprava kamenného ostění. 150x100 cm |  |  |  |
| Místnost 007 | Bourání a dozdění špalety okna 0,5 m³. Kamenická oprava kamenného ostění. 150x100 cm |  |  |  |
| Místnost 005/006 | Dozdění dna větracího otvoru. 0,15 m³. |  |  |  |
| Místnost 003/004 | Bourání a dozdění špalety okna. Kamenická oprava kamenného ostění 150x100 cm. |  |  |  |
| Místnost 001 | Vyzdění příčky 8m² s otvorem pro dveře světlosti 90 cm. |  |  |  |
| Místnosti 011 a 013 | Úprava špalet dveří. 1m³ |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

Zdění bude provedeno z cihel podobného formátu na vápennou maltu.

**5. Vybourání betonových podlah v 1PP.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost | Výměra půdorysu m² | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnost 001 | 3 ,44 m² |  |  |  |
| Místnost 002 | 5,76 m² |  |  |  |
| Místnost 003/004 | 29 m² |  |  |  |
| Místnost 005/006 | 37 m² |  |  |  |
| Místnost 007 | 34m² |  |  |  |
| Místnost 008 | 45,5 m²  |  |  |  |
| Místnost 009 | 34 m² |  |  |  |
| Místnost 010 | 35 m² |  |  |  |
| Místnost 011 | 39 m² |  |  |  |
| Místnost 012 | 17 m² |  |  |  |
| Místnost 013 | 36 m² |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

Betonování bylo prováděno v polovině 20. st., vrstva betonu je zhruba 5 až 30 cm.

**6. Obnova a výroba oken a dveří v 1PP.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dveře v místnosti | zadání | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
|  Dveře 011 venkovní jednokřídlé120x190 cm | Nové dle vzoru dveří vstupů do 1. NP, včetně povrchové úpravy, vsazené do masivního tesařského rámu.Klika litinová. |  |  |  |
| Dveře 013Venkovní jednokřídlé90x130 cm | Nové dle vzoru dveří vstupů do 1. NP, včetně povrchové ůpravy, vsazené do masivního tesařského rámu.Klika litinová. |  |  |  |
| Okna do místností 011,012 a 013 celkem 3 ks. Jednoduchá100x130cm | Nová dle vzoru a barevné úpravy venkovních oken v 1.NP. Zavírání na obrtlík a zástrče, s háčky pro zajištění křídel. |  |  |  |
| Okna místností 003,007,008, 009 a 0010 celkem 5 ks.jednoduchá 110x65cm | Nová dle vzoru a barevné úpravy venkovních oken v 1.NP. Zavírání na obrtlík a zástrče, s háčky pro zajištění křídel. |  |  |  |
| Madla schodiště s úchyty do stěn5 ks 1,5, 1,5, 2, 1,2 a 0,5m | Madla klasického tvaru s vybráním po stranách. Materiál dub/buk.Povrchová úprava olej/vosk. |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

Rozměry je nutné ověřit na místě po opravě ostění a úpravě špalet.

**7. Dodání a montáž čerpadla v 1.PP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost | specifikace | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnost 011 | Čerpadlo s výtlakem min 5 m s plovákem udržující hladinu studny cca 2 m pod úrovní podlahy . El. instalaci zajistí investor. Odvod vody z objektu v délce cca 8m od objektu plastovým potrubím dle vývodu čerpadla. Trasu výkopu v hloubce cca 60 – 80 cm upřesní investor. |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

**8. Oprava, stabilizace kleneb 1PP.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost | Výměra m² | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnosti 002 až 010Vyčištění spár, klínování, nízkotlaká injektáž  | cca 30 m² |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

**9. Repase a doplnění mříží oken v 1 PP.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost | Výměra m² | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnost 011, 012 a 013Celkem 3 ks 100x130cm | Repas , očištění od rzi a kvalitní antikorozní nátěry se závěrečným černým matným nátěrem. |  |  |  |
| Místnost 0031 ks70x65cm | Repas , očištění od rzi a kvalitní antikorozní nátěry se závěrečným černým matným nátěrem.Osazení sítě nebo hustějšího pletiva v rámu z kulatiny průměr 10 až 14 mm. |  |  |  |
| Místnosti 007, 008,009,010Celkem 4 ks110x65cm | Výroba a osazení mříží dle vzoru v místnosti 003. Osazení sítě nebo hustějšího pletiva v rámu z kulatiny průměr 10 až 14 mm. |  |  |  |
| Místnost 002, 006 a 008Celkem 3 ks40x70cm | Osazení sítě nebo hustějšího pletiva v rámu z kulatiny průměr 10 až 14 mm do větracích průduchů v líci fasády v úrovni 1 NP. |  |  |  |
| Místnost 001210x90cm | Výroba a osazení zámečnicky vyrobených plechových dveří světlosti 90 cm, osazených do rámu diagonálně přepásaných. Zamykání s bezpečnostní vložkou FAB. Tl. Plechu 3mm. |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

Rozměry je nutné zaměřit po úpravě špalet a opravě kamenných ostění.

**10. Kamenné schodiště do 1 PP.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost | Specifikace prací. | Cena bez 21%DPH | 21% DPH | Cena s 21% DPH |
| Místnost 140/001 | Vyrovnání, podezdění a spárování kamenných stupňů schodiště. |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |