Čj.: SPŠS//2022

# logo

# Střední průmyslová škola stavební Pardubice

# Sokolovská 150, 533 54 Rybitví

vyzývá v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu

**Nákup PC, notebooků, monitorů, lampy pro projektor, modernizace počítačové sítě**

1. ***Identifikační údaje zadavatele***

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Střední průmyslová škola stavební Pardubice |
| Právní forma | Příspěvková organizace |
| Sídlo | Sokolovská 150, 533 54 Rybitví |
| Zapsána | V OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 1469, pod spisovou značkou Pr 1469 |
| IČ | 00 191 191 |
| DIČ | CZ 00 191 191 |
| Bankovní spojení | 204 31 561/0100 |
| Zastoupený | Mgr. Renatou Petružálkovou, ředitelkou školy |
| ID datové schránky | qkixfe8 |
| Administrace veřejné zakázky | Ing. Marie Plechačová, telefon 702 286 663  email: [plechacova@spsstavebni.cz](mailto:plechacova@spsstavebni.cz) |
| Umístění | [www.spsstavebni.cz](http://www.spsstavebni.cz), řádek – ikona pro veřejnost, výběrová a poptávková řízení (ve sloupci) |
| Profil zadavatele | <https://www.profilzadavatele.cz/> |

1. ***Základní údaje o veřejné zakázce malého rozsahu***

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | Nákup PC, notebooků, monitorů, lampy pro projektor, modernizace počítačové sítě |
| Režim veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Předmět veřejné zakázky | 1. PC učebna – 25 kusů 2. PC Office – 2 kusy 3. Notebooky dotace – 4 kusy 4. Notebooky pro TOP SOLID (dílny) – 2 kusy 5. Monitor – 27 kusů 6. Lampa pro projektor – 1 kus 7. Modernizace počítačové sítě |
| Odpovědné veřejné zadávání:   1. Oblast sociálně odpovědného zadávání 2. V oblasti environmentálně odpovědného zadávání 3. V oblasti inovací | Zakázku mohou plnit malé a střední podniky (případně se na plnění podílet jako poddodavatelé)  Xxxxxxx  Xxxxxxx |
| Způsob podání veřejné zakázky | Písemně – v zalepené obálce |
| Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH | Kč 1 100 000,00 |
| Předpokládaná hodnota zakázky vč. DPH | Kč 1 331 000,00 |
| Záruční doba | Minimálně 24 měsíců od data dodání |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. ***Popis předmětu zakázky***

**Minimální parametry musí být dodrženy!**

**Celá dodávka zahrnuje nové výrobky a součásti (nesmí být repasované)!!!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Monitor** | **27 ks** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | Úhlopříčka | 27" |  |
|  | Panel | IPS, matný, antireflexní, LED podsvícení |  |
|  | Rozlišení | 1 920 × 1 080 |  |
|  | Pozorovací úhel | 178° vodorovně, 178° svisle |  |
|  | Jas | 300 cd/m2 |  |
|  | Doba odezvy | 5 ms |  |
|  | Video vstupy | VGA, 2x HDMI |  |
|  | Kontrastní poměr statický | 1 000 : 1 |  |
|  | Kontrastní poměr dynamický | 10 000 000 : 1 |  |
|  | Poměr stran | 16 : 9 |  |
|  | Rozteč bodů | 0,311 mm |  |
|  | Nastavitelný úhel monitoru (náklon) | -5 až +25° |  |
|  | Spotřeba energie | 23 W (maximální), 16 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim) |  |
|  | Funkce panelu | Flicker Free, Low Blue Light, AMD FreeSync |  |
|  | Kabel | PD to HDMI 1,8m |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **PC - učebna** | **25 kusů** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 21450 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 16GB |  |
|  | Paměťové sloty | 4 sloty |  |
|  | Maximální paměť | 128 GB |  |
|  | Pevný disk | 500 GB |  |
|  | Volný slot na SSD | ANO M.2 |  |
|  | Sekvenční čtení | 3,1GBpS |  |
|  | Sekvenční zápis | 2,6 GBpS |  |
|  | Síťové rozhraní | 1 Gbps/100 Mbps |  |
|  | Porty a konektory základní desky | 2 x USB 2.0/1.1 ports |  |
|  |  | 1 x PS/2 keyboard/mouse port |  |
|  |  | 1 x DVI-D port |  |
|  |  | 1 x DisplayPort |  |
|  |  | 1 x HDMI port |  |
|  |  | 3 x USB 3.2 Gen 1 ports |  |
|  |  | 1 x USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 1 support |  |
|  |  | 1 x RJ-45 port |  |
|  |  | 3 x audio jacks |  |
|  | Rozšiřující sloty | 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 |  |
|  |  | 2 x PCI Express x1 slots |  |
|  | Maximální rozměry | 176 x 359 x 411 mm |  |
|  |  | Vyšší Passmark G3D Mark než 6500 dle videocardbenchmark.net |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **PC Office** | **2 kusy** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 6420 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 8GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Pevný disk | 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Volný slot na 2,5" disk | 1 (včetně rámečku) |  |
|  | Síťové rozhraní | 10/100/1000 |  |
|  | Wifi | Ano - 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | Bluetooth | Ano - 4.2 |  |
|  | Porty a konektory | 1× USB-C 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 2.0 |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  |  | 1× RJ-45 (LAN) |  |
|  |  | 1× sériový port |  |
|  | Videokonektory | 1× HDMI 1.4 |  |
|  |  | 1× VGA |  |
|  | Rozšiřující sloty | Flex IO port |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 17,7 × 17,5 × 3,4 cm |  |
|  | Provedení | Mini PC |  |
|  | Požadavky na napájení | Externí 65 W zdroj s účinností až 89% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Notebook** | **5 ks** |  |  |
| **(dotace)** | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 10100 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 8GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Pevný disk | 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Síťové rozhraní | 10/100/1000 |  |
|  | Wifi | Ano - 6 |  |
|  | Bluetooth | Ano - 5 |  |
|  | Porty a konektory | 1× USB-C 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s) |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  |  | 1× RJ-45 (LAN) |  |
|  |  | 1× sériový port |  |
|  | Videokonektory | 1× HDMI 1.4 |  |
|  | Rozšiřující sloty |  |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 35,94 × 23,39 × 1,99 cm |  |
|  | Hmotnost | Do 1,8 kg |  |
|  | Baterie | polymerová baterie 45 Wh |  |
|  | Požadavky na napájení | Napajecí adaptér 45 W |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Notebook** | **2 ks** |  |  |
| **pro TOP SOLIT** | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 11 |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 21400 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 16 GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Velikost grafické paměti | 4 GB |  |
|  | Pevný disk | 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Wifi | Ano - 6 |  |
|  | Bluetooth | Ano - 5.1 |  |
|  | Porty a konektory | 1x port ThunderBolt™ 4 s portem DisplayPort 1.4 a napájením |  |
|  |  | 2x porty USB 3.2 1. generace Type-A |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  | Videokonektory | 1x port HDMI 2.0 |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 35,60 × 22,89 × 1,89 cm |  |
|  | Hmotnost | Do 1,9 kg |  |
|  | Baterie | Baterie 56 Wh |  |
|  | Požadavky na napájení | Napájecí adaptér 130 W |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Lampa pro projektor** | **1 ks** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Kompatibilní s | EPSON EB-X14 |  |
|  | Originální | ANO |  |
|  | Komplet s modulem | ANO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **Počítačová síť** |  |  |  |
| **(dodávka vč. práce, instalací..)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Studovna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  | **DM3** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **Nová škola** |  |  |
|  | switch počet | 4ks |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4ks |  |
|  | počet uplinků 40Gbps | 2ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VX lan | ano |  |
|  | Rádius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | stohovací kabel 40 Gbps 1m | 3 ks |  |
|  |  |  |  |
|  | router počet | 1 ks |  |
|  | ppoe | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | počet portů SFP+ | 1ks |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 8ks |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | RAM min. | 1 GB |  |
|  | velikost interního uložiště | 1 TB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | IPSEC | ano |  |
|  | Výkon routeru (routing) s IPS a IDS | více jak 3,400 Mbps |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | kabel DAC 10 Gbps 1m, SFP/SFP+ | 1ks |  |
|  |  |  |  |
|  | Hardware kontroler bezdrátové sítě Unifi | 1ks |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | velikost interního uložiště | 1 TB |  |
|  |  |  |  |
|  | **DM4 1 rack** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 1 ks |  |
|  | počet 10 Gbps metalických portů | 1ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **DM4 2 rack** |  |  |
|  | switch |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 1 ks |  |
|  | počet 10 Gbps metalických portů | 1ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -5°C do 40°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | poe switch |  |  |
|  | počet poe portů | 16 ks |  |
|  | PoE Interfaces | PoE+ IEEE 802.3af/at/24VDC Passive PoE |  |
|  | Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 34.2W |  |
|  | Voltage Range 802.3at Mode | 50–57V |  |
|  | Max. Passive PoE Wattage per Port | 17W |  |
|  | 24V Passive PoE Voltage Range | 20-27V |  |
|  | celková wattage | 120 W |  |
|  | centrální správa | ano |  |
|  | **AP** |  |  |
|  | počet | 11ks |  |
|  | centrální správa | ano |  |
|  | 802.ax | ano |  |
|  | napájení poe | ano |  |
|  | 5 GHz 4x4 Mu-MiMo | ano |  |
|  | 2,4 GHz 4x4 MiMo | ano |  |
|  | IP 54 | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | BSSID |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AB** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | počet portů 40G QSFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  | **Stará škola** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | počet portů 40G QSFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  |  |  |  |
|  | **Truhlárna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **Vrátnice** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | **Kovárna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **kabeláž** |  |  |
|  | UTP 2m | 100 ks |  |
|  | UTP 3m | 100 ks |  |
|  | Optické moduly SFP+ Multimode, 300m, 10 Gbps | 18 ks |  |
|  |  |  |  |

**/\* parametry nabídkového řešení musí být specifikované (popsané) tak, aby byla možná jejich identifikace (např. PN, př. specifikace jednotlivých komponentů)*.***

***Při dodání Vámi sestavených IT produktů žádáme o doložení popisu použitých součástí.***

***/\*\* požadujeme nepoužitou a legální licenci operačního systému, která splňuje plnou kompatibilita s Microsoft Windows 10, verze 64, CZ a umožňuje použití upgradu na MW 10 Education.***

1. ***Způsob zpracování cenové nabídky:***

Cena bude uvedena:

* **jako cenová nabídka nejvýše přípustná bez DPH, DPH a cena celkem vč. DPH**

**za jednotlivé položky**

* **cena celkem za celou dodávku s vyčíslením ceny bez DPH, částky DPH a**

**ceny celkem vč. DPH, včetně práce (instalace počítačové sítě) a dopravy**

**na místo určení**

* **na DPH se bude vztahovat přenesená daňová povinnost**

**Specifikace ceny - vyplněná uvedená tabulka – Příloha č. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Počet | Cena v Kč bez | Sazba | DPH | Cena v Kč | Cena v Kč celkem |
|  |  | DPH za 1 kus | DPH |  | vč. DPH 1 ks | včetně DPH |
| PC učebna | 25 |  |  |  |  |  |
| Kancelářské PC | 2 |  |  |  |  |  |
| Monitor 27“ | 27 |  |  |  |  |  |
| Notebook dotace | 5 |  |  |  |  |  |
| **Notebook Top Solid** | 2 |  |  |  |  |  |
| **Lampa pro projektor** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Počítačová síť** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Práce (počet hodin) – pokud není součástí předchozích položek** |  |  |  |  |  |  |
| **Doprava** |  |  |  |  |  |  |

**Cena musí být stanovena jako maximálně přípustná cena veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup PC, notebooků, monitorů, lampy do projektoru a počítačové sítě včetně práce (instalace) a dopravy na místo určení“ v Kč bez DPH.**

1. ***Místo plnění:***

Sídlo odběratele

1. ***Termín plnění zakázky:***

**Termín plnění do 15. 11. 2022**

1. ***Požadavky na kvalifikační předpoklady uchazečů***
2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo kopie živnostenského listu a kopie platného osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Originál k nahlédnutí předloží uchazeč na výzvu zadavatele.
3. Podepsané čestné prohlášení (příloha č. 3 zadávacích podmínek)
4. ***Způsob hodnocení nabídek***

* nejnižší nabídková cena za požadované parametry vymezené v předmětu zakázky a specifikaci zakázky **(minimální parametry musí být dodrženy**),
* aspekty odpovědného zadávání nebudou předmětem hodnocení, požadavky širšího společenského zájmu jsou součástí smluvních a obchodních podmínek,
* termín plnění,
* hodnocení nabídek probíhá jako neveřejné.

1. ***Soutěžní lhůta***

**Soutěžní lhůta končí dnem 8. 6. 2022 v 10.00 hodin**

Nabídky **musí být doručeny** nejpozději **do 8. 6. 2022 do 10.00** hodin

(neplatí podací razítko pošty)

v uzavřené obálce **na adresu školy:**

Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 150, 533 54 Rybitví

1. ***Způsob podávání nabídek:***
2. Nabídka se podává v písemné formě v českém jazyce v uzavřené obálce opatřené označením uchazeče a na čelní straně výrazně označené nápisem „ NEOTEVÍRAT ***– název veřejné zakázky – Nákup PC, notebooků, monitorů, počítačové sítě“***
3. Nabídka bude obsahovat „krycí list“, kde budou uvedeny údaje o firmě – název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, statutární zástupce, kontakt, kontakt na pracovníka pověřeného jednat ve věci veřejné zakázky malého rozsahu – Příloha č. 1 „Zadávacích podmínek“,
4. Všechny stránky nabídky budou číslovány vzestupně, celá nabídka bude sešita a opatřena podpisy uchazeče tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s nabídkou
5. Součástí nabídky bude zpracována – Položková tabulka dle jednotlivých předmětů dodávky - Příloha č. 2 „Zadávacích podmínek“
6. Součástí nabídky bude podepsané Čestné prohlášení – Příloha č. 3 „Zadávacích podmínek“
7. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy v písemné podobě v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů NOZ (Příloha č. 4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. ***Zadavatel si vyhrazuje právo:***

* změnit, případně zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na počítače, monitory, notebooky a server,
* informovat o výběru uchazeče prostřednictvím datové schránky, př. elektronické pošty,
* zadavatel neposkytne na dodávku zálohu,
* umístit smlouvu v registru smluv,
* jednat v souladu s GDPR.

V Rybitví dne 18. 5. 2022

Mgr. Renata Petružálková

ředitelka

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

# Vyvěšeno dne: 18. 5. 2022

# Sejmuto dne: 8. 6. 2022

**Příloha č. 1**

**Krycí list veřejné zakázky malého rozsahu – poptávkové řízení**

**Nákup PC, notebooků, monitorů, lampy pro projektor a počítačové sítě**

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel – název firmy, právní forma, sídlo: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Statutární zástupce: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |
| Cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky (maximálně přípustná): |  |
| Sazba DPH: |  |
| DPH celkem za celý předmět veřejné zakázky (přenesená daňová povinnost): |  |
| Cena celkem vč. DPH: |  |
| Termín plnění: |  |
| Záruční doba: |  |
| Podpis statutárního zástupce: |  |

Příloha č. 2

**Specifikace ceny jednotlivých položek dodávky**

**Nákup PC, notebooků, monitorů, lampy pro projektor a počítačové sítě**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Počet | Cena v Kč bez | Sazba | DPH | Cena v Kč | Cena v Kč celkem |
|  |  | DPH za 1 kus | DPH |  | vč. DPH 1 ks | včetně DPH |
| PC učebna | 25 |  |  |  |  |  |
| Kancelářské PC | 2 |  |  |  |  |  |
| Monitor 27“ | 27 |  |  |  |  |  |
| Notebook dotace | 5 |  |  |  |  |  |
| **Notebook Top Solid** | 2 |  |  |  |  |  |
| **Lampa pro projektor** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Počítačová siť** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Práce (počet hodin) – pokud není součástí předchozích položek** |  |  |  |  |  |  |
| **Doprava** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Monitor** | **27 ks** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | Úhlopříčka | 27" |  |
|  | Panel | IPS, matný, antireflexní, LED podsvícení |  |
|  | Rozlišení | 1 920 × 1 080 |  |
|  | Pozorovací úhel | 178° vodorovně, 178° svisle |  |
|  | Jas | 300 cd/m2 |  |
|  | Doba odezvy | 5 ms |  |
|  | Video vstupy | VGA, 2x HDMI |  |
|  | Kontrastní poměr statický | 1 000 : 1 |  |
|  | Kontrastní poměr dynamický | 10 000 000 : 1 |  |
|  | Poměr stran | 16 : 9 |  |
|  | Rozteč bodů | 0,311 mm |  |
|  | Nastavitelný úhel monitoru (náklon) | -5 až +25° |  |
|  | Spotřeba energie | 23 W (maximální), 16 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim) |  |
|  | Funkce panelu | Flicker Free, Low Blue Light, AMD FreeSync |  |
|  | Kabel | PD to HDMI 1,8m |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **PC - učebna** | **25 kusů** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 21450 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 16GB |  |
|  | Paměťové sloty | 4 sloty |  |
|  | Maximální paměť | 128 GB |  |
|  | Pevný disk | 500 GB |  |
|  | Volný slot na SSD | ANO M.2 |  |
|  | Sekvenční čtení | 3,1GBpS |  |
|  | Sekvenční zápis | 2,6 GBpS |  |
|  | Síťové rozhraní | 1 Gbps/100 Mbps |  |
|  | Porty a konektory základní desky | 2 x USB 2.0/1.1 ports |  |
|  |  | 1 x PS/2 keyboard/mouse port |  |
|  |  | 1 x DVI-D port |  |
|  |  | 1 x DisplayPort |  |
|  |  | 1 x HDMI port |  |
|  |  | 3 x USB 3.2 Gen 1 ports |  |
|  |  | 1 x USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 1 support |  |
|  |  | 1 x RJ-45 port |  |
|  |  | 3 x audio jacks |  |
|  | Rozšiřující sloty | 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 |  |
|  |  | 2 x PCI Express x1 slots |  |
|  | Maximální rozměry | 176 x 359 x 411 mm |  |
|  |  | Vyšší Passmark G3D Mark než 6500 dle videocardbenchmark.net |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **PC Office** | **2 kusy** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 6420 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 8GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Pevný disk | 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Volný slot na 2,5" disk | 1 (včetně rámečku) |  |
|  | Síťové rozhraní | 10/100/1000 |  |
|  | Wifi | Ano - 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | Bluetooth | Ano - 4.2 |  |
|  | Porty a konektory | 1× USB-C 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 2.0 |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  |  | 1× RJ-45 (LAN) |  |
|  |  | 1× sériový port |  |
|  | Videokonektory | 1× HDMI 1.4 |  |
|  |  | 1× VGA |  |
|  | Rozšiřující sloty | Flex IO port |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 17,7 × 17,5 × 3,4 cm |  |
|  | Provedení | Mini PC |  |
|  | Požadavky na napájení | Externí 65 W zdroj s účinností až 89% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Notebook** | **5 ks** |  |  |
| **(dotace)** | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 10100 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 8GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Pevný disk | 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Síťové rozhraní | 10/100/1000 |  |
|  | Wifi | Ano - 6 |  |
|  | Bluetooth | Ano - 5 |  |
|  | Porty a konektory | 1× USB-C 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s) |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  |  | 1× RJ-45 (LAN) |  |
|  |  | 1× sériový port |  |
|  | Videokonektory | 1× HDMI 1.4 |  |
|  | Rozšiřující sloty |  |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 35,94 × 23,39 × 1,99 cm |  |
|  | Hmotnost | Do 1,8 kg |  |
|  | Baterie | polymerová baterie 45 Wh |  |
|  | Požadavky na napájení | Napajecí adaptér 45 W |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Notebook** | **2 ks** |  |  |
| **pro TOP SOLIT** | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 11 |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 21400 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 16 GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Velikost grafické paměti | 4 GB |  |
|  | Pevný disk | 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Wifi | Ano - 6 |  |
|  | Bluetooth | Ano - 5.1 |  |
|  | Porty a konektory | 1x port ThunderBolt™ 4 s portem DisplayPort 1.4 a napájením |  |
|  |  | 2x porty USB 3.2 1. generace Type-A |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  | Videokonektory | 1x port HDMI 2.0 |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 35,60 × 22,89 × 1,89 cm |  |
|  | Hmotnost | Do 1,9 kg |  |
|  | Baterie | Baterie 56 Wh |  |
|  | Požadavky na napájení | Napájecí adaptér 130 W |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Lampa pro projektor** | **1 ks** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Kompatibilní s | EPSON EB-X14 |  |
|  | Originální | ANO |  |
|  | Komplet s modulem | ANO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **Počítačová síť** |  |  |  |
| **(dodávka vč. práce, instalací..)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Studovna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  | **DM3** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **Nová škola** |  |  |
|  | switch počet | 4ks |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4ks |  |
|  | počet uplinků 40Gbps | 2ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VX lan | ano |  |
|  | Rádius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | stohovací kabel 40 Gbps 1m | 3 ks |  |
|  |  |  |  |
|  | router počet | 1 ks |  |
|  | ppoe | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | počet portů SFP+ | 1ks |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 8ks |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | RAM min. | 1 GB |  |
|  | velikost interního uložiště | 1 TB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | IPSEC | ano |  |
|  | Výkon routeru (routing) s IPS a IDS | více jak 3,400 Mbps |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | kabel DAC 10 Gbps 1m, SFP/SFP+ | 1ks |  |
|  |  |  |  |
|  | Hardware kontroler bezdrátové sítě Unifi | 1ks |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | velikost interního uložiště | 1 TB |  |
|  |  |  |  |
|  | **DM4 1 rack** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 1 ks |  |
|  | počet 10 Gbps metalických portů | 1ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **DM4 2 rack** |  |  |
|  | switch |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 1 ks |  |
|  | počet 10 Gbps metalických portů | 1ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -5°C do 40°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | poe switch |  |  |
|  | počet poe portů | 16 ks |  |
|  | PoE Interfaces | PoE+ IEEE 802.3af/at/24VDC Passive PoE |  |
|  | Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 34.2W |  |
|  | Voltage Range 802.3at Mode | 50–57V |  |
|  | Max. Passive PoE Wattage per Port | 17W |  |
|  | 24V Passive PoE Voltage Range | 20-27V |  |
|  | celková wattage | 120 W |  |
|  | centrální správa | ano |  |
|  | **AP** |  |  |
|  | počet | 11ks |  |
|  | centrální správa | ano |  |
|  | 802.ax | ano |  |
|  | napájení poe | ano |  |
|  | 5 GHz 4x4 Mu-MiMo | ano |  |
|  | 2,4 GHz 4x4 MiMo | ano |  |
|  | IP 54 | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | BSSID |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AB** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | počet portů 40G QSFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  | **Stará škola** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | počet portů 40G QSFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  |  |  |  |
|  | **Truhlárna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **Vrátnice** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | **Kovárna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **kabeláž** |  |  |
|  | UTP 2m | 100 ks |  |
|  | UTP 3m | 100 ks |  |
|  | Optické moduly SFP+ Multimode, 300m, 10 Gbps | 18 ks |  |
|  |  |  |  |

**/\* parametry nabídkového řešení musí být specifikované (popsané) tak, aby byla možná jejich identifikace (např. PN, př. specifikace jednotlivých komponentů)*.***

***Při dodání Vámi sestavených IT produktů žádáme o doložení popisu použitých součástí.***

***/\*\* požadujeme nepoužitou a legální licenci operačního systému, která splňuje plnou kompatibilita s Microsoft Windows 10, verze 64, CZ a umožňuje použití upgradu na MW 10 Education.***

# Příloha č. 3 – k „Zadávacím podmínkám“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

uchazeče

o veřejnou zakázku malého rozsahu

*„Název veřejné zakázky“.*

Čestně prohlašuji, že

firma:

se sídlem:

zastoupená:

splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, to znamená, že je dodavatel,

1. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
2. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
3. který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
4. vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
5. který není v likvidaci,
6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
7. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
8. který nemá nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
9. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictví odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
10. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
11. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V……………………………….

Datum:………………………….

…………………………………………….

podpis statutárního zástupce

# Příloha č. 4

KUPNÍ SMLOUVA č.

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.  
Smluvní strany

Kupující: Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Sokolovská 150, 533 54 Rybitví

IČ: 00 191 191

DIČ: CZ 00 191 191  
Zastoupený: Mgr. Renatou Petružálkovou, ředitelkou

Bankovní spojení: KB Pardubice, číslo účtu 204 31 561/0100

Zapsaný v OR: spisová značka rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové,

oddíl Pr, vložka 1469

Prodávající:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Zapsaný v OR:

II.  
Předmět plnění

Dodávka níže uvedené IT techniky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Monitor** | **27 ks** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | Úhlopříčka | 27" |  |
|  | Panel | IPS, matný, antireflexní, LED podsvícení |  |
|  | Rozlišení | 1 920 × 1 080 |  |
|  | Pozorovací úhel | 178° vodorovně, 178° svisle |  |
|  | Jas | 300 cd/m2 |  |
|  | Doba odezvy | 5 ms |  |
|  | Video vstupy | VGA, 2x HDMI |  |
|  | Kontrastní poměr statický | 1 000 : 1 |  |
|  | Kontrastní poměr dynamický | 10 000 000 : 1 |  |
|  | Poměr stran | 16 : 9 |  |
|  | Rozteč bodů | 0,311 mm |  |
|  | Nastavitelný úhel monitoru (náklon) | -5 až +25° |  |
|  | Spotřeba energie | 23 W (maximální), 16 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim) |  |
|  | Funkce panelu | Flicker Free, Low Blue Light, AMD FreeSync |  |
|  | Kabel | PD to HDMI 1,8m |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **PC - učebna** | **25 kusů** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 21450 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 16GB |  |
|  | Paměťové sloty | 4 sloty |  |
|  | Maximální paměť | 128 GB |  |
|  | Pevný disk | 500 GB |  |
|  | Volný slot na SSD | ANO M.2 |  |
|  | Sekvenční čtení | 3,1GBpS |  |
|  | Sekvenční zápis | 2,6 GBpS |  |
|  | Síťové rozhraní | 1 Gbps/100 Mbps |  |
|  | Porty a konektory základní desky | 2 x USB 2.0/1.1 ports |  |
|  |  | 1 x PS/2 keyboard/mouse port |  |
|  |  | 1 x DVI-D port |  |
|  |  | 1 x DisplayPort |  |
|  |  | 1 x HDMI port |  |
|  |  | 3 x USB 3.2 Gen 1 ports |  |
|  |  | 1 x USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 1 support |  |
|  |  | 1 x RJ-45 port |  |
|  |  | 3 x audio jacks |  |
|  | Rozšiřující sloty | 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 |  |
|  |  | 2 x PCI Express x1 slots |  |
|  | Maximální rozměry | 176 x 359 x 411 mm |  |
|  |  | Vyšší Passmark G3D Mark než 6500 dle videocardbenchmark.net |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **PC Office** | **2 kusy** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 6420 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 8GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Pevný disk | 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Volný slot na 2,5" disk | 1 (včetně rámečku) |  |
|  | Síťové rozhraní | 10/100/1000 |  |
|  | Wifi | Ano - 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | Bluetooth | Ano - 4.2 |  |
|  | Porty a konektory | 1× USB-C 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 2.0 |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  |  | 1× RJ-45 (LAN) |  |
|  |  | 1× sériový port |  |
|  | Videokonektory | 1× HDMI 1.4 |  |
|  |  | 1× VGA |  |
|  | Rozšiřující sloty | Flex IO port |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 17,7 × 17,5 × 3,4 cm |  |
|  | Provedení | Mini PC |  |
|  | Požadavky na napájení | Externí 65 W zdroj s účinností až 89% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Notebook** | **5 ks** |  |  |
| **(dotace)** | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 10 Pro 64-bit |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 10100 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 8GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Pevný disk | 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Síťové rozhraní | 10/100/1000 |  |
|  | Wifi | Ano - 6 |  |
|  | Bluetooth | Ano - 5 |  |
|  | Porty a konektory | 1× USB-C 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s) |  |
|  |  | 3× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s) |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  |  | 1× RJ-45 (LAN) |  |
|  |  | 1× sériový port |  |
|  | Videokonektory | 1× HDMI 1.4 |  |
|  | Rozšiřující sloty |  |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 35,94 × 23,39 × 1,99 cm |  |
|  | Hmotnost | Do 1,8 kg |  |
|  | Baterie | polymerová baterie 45 Wh |  |
|  | Požadavky na napájení | Napajecí adaptér 45 W |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Notebook** | **2 ks** |  |  |
| **pro TOP SOLIT** | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Instalovaný operační systém | Windows 11 |  |
|  | Procesor | Vyšší CPU Mark než 21400 dle cpubenchmark.net |  |
|  | RAM | 16 GB |  |
|  | Paměťové sloty | 2 sloty |  |
|  | Maximální paměť | až 32 GB |  |
|  | Velikost grafické paměti | 4 GB |  |
|  | Pevný disk | 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe |  |
|  | Wifi | Ano - 6 |  |
|  | Bluetooth | Ano - 5.1 |  |
|  | Porty a konektory | 1x port ThunderBolt™ 4 s portem DisplayPort 1.4 a napájením |  |
|  |  | 2x porty USB 3.2 1. generace Type-A |  |
|  |  | 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |  |
|  | Videokonektory | 1x port HDMI 2.0 |  |
|  | Rozměry produktu (š x h x v) | 35,60 × 22,89 × 1,89 cm |  |
|  | Hmotnost | Do 1,9 kg |  |
|  | Baterie | Baterie 56 Wh |  |
|  | Požadavky na napájení | Napájecí adaptér 130 W |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
| **Lampa pro projektor** | **1 ks** |  |  |
|  | **Výrobce:** |  |  |
|  | **PN:** |  |  |
|  | Kompatibilní s | EPSON EB-X14 |  |
|  | Originální | ANO |  |
|  | Komplet s modulem | ANO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Název*** | ***Komponent/ parametr/počet*** | ***Minimální parametry*** | ***Parametry nabízeného řešení/\**** |
|  |  |  |  |
| **Počítačová síť** |  |  |  |
| **(dodávka vč. práce, instalací..)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Studovna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  | **DM3** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **Nová škola** |  |  |
|  | switch počet | 4ks |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4ks |  |
|  | počet uplinků 40Gbps | 2ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VX lan | ano |  |
|  | Rádius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | stohovací kabel 40 Gbps 1m | 3 ks |  |
|  |  |  |  |
|  | router počet | 1 ks |  |
|  | ppoe | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | počet portů SFP+ | 1ks |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 8ks |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | RAM min. | 1 GB |  |
|  | velikost interního uložiště | 1 TB |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | IPSEC | ano |  |
|  | Výkon routeru (routing) s IPS a IDS | více jak 3,400 Mbps |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | kabel DAC 10 Gbps 1m, SFP/SFP+ | 1ks |  |
|  |  |  |  |
|  | Hardware kontroler bezdrátové sítě Unifi | 1ks |  |
|  | Rack mount | ano |  |
|  | velikost interního uložiště | 1 TB |  |
|  |  |  |  |
|  | **DM4 1 rack** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 1 ks |  |
|  | počet 10 Gbps metalických portů | 1ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **DM4 2 rack** |  |  |
|  | switch |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 1 ks |  |
|  | počet 10 Gbps metalických portů | 1ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -5°C do 40°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | poe switch |  |  |
|  | počet poe portů | 16 ks |  |
|  | PoE Interfaces | PoE+ IEEE 802.3af/at/24VDC Passive PoE |  |
|  | Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 34.2W |  |
|  | Voltage Range 802.3at Mode | 50–57V |  |
|  | Max. Passive PoE Wattage per Port | 17W |  |
|  | 24V Passive PoE Voltage Range | 20-27V |  |
|  | celková wattage | 120 W |  |
|  | centrální správa | ano |  |
|  | **AP** |  |  |
|  | počet | 11ks |  |
|  | centrální správa | ano |  |
|  | 802.ax | ano |  |
|  | napájení poe | ano |  |
|  | 5 GHz 4x4 Mu-MiMo | ano |  |
|  | 2,4 GHz 4x4 MiMo | ano |  |
|  | IP 54 | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | BSSID |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AB** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | počet portů 40G QSFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | Teaming | ano |  |
|  | **Stará škola** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 48 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 4 ks |  |
|  | počet portů 40G QSFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 330,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 250,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 300 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -20°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 64 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  |  |  |  |
|  | **Truhlárna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **Vrátnice** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  | **Kovárna** |  |  |
|  | počet metalických portů 1000 Mbps | 24 ks |  |
|  | počet portů SFP+ | 2 ks |  |
|  | Výkon swiche (switching) | více jak 82,000 Mbps |  |
|  | Výkon swiche (propustnost packetů) | více jak 60,000 kpps |  |
|  | VXLAN | ano |  |
|  | Radius | ano |  |
|  | Maximální hloubka | 153 mm |  |
|  | MTBF | 200000 hodin |  |
|  | provozní teplota | od -40°C do 60°C |  |
|  | RAM min. | 512 MB |  |
|  | velikost interního uložiště | 16 MB |  |
|  | VLAN | ano |  |
|  |  |  |  |
|  | **kabeláž** |  |  |
|  | UTP 2m | 100 ks |  |
|  | UTP 3m | 100 ks |  |
|  | Optické moduly SFP+ Multimode, 300m, 10 Gbps | 18 ks |  |
|  |  |  |  |

*Předměty plnění musí být nové.*

**Minimální parametry musí být dodrženy!**

**př. specifikace jednotlivých komponentů)*.***

***Při dodání Vámi sestavených IT produktů žádáme o doložení popisu použitých součástí.***

***/\*\* požadujeme nepoužitou a legální licenci operačního systému, která splňuje plnou kompatibilita s Microsoft Windows 10, verze 64, CZ a umožňuje použití upgradu na MW 10 Education.***

III.  
Kupní cena

Celková cena bez DPH je stanovena ve výši  **Kč bez DPH jako maximálně přípustná** a je v ní zahrnuta cena dopravy do místa plnění, případě další vedlejší náklady spojené s plněním předmětu Smlouvy. **DPH podléhá přenesené daňové povinnosti.**

Faktury budou vystaveny

* samostatně na PC učebna, PC Office, notebooky pro Top Solit, Notebooky, lampu pro projektor
* samostatně pro notebooky dotace,
* samostatně pro počítačovou síť.

Detailní rozpis ceny:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Počet | Cena v Kč bez | Sazba | DPH | Cena v Kč | Cena v Kč celkem |
|  |  | DPH za 1 kus | DPH |  | vč. DPH 1 ks | včetně DPH |
| PC učebna | 25 |  |  |  |  |  |
| Kancelářské PC | 2 |  |  |  |  |  |
| Monitor 27“ | 27 |  |  |  |  |  |
| Notebook dotace | 5 |  |  |  |  |  |
| **Notebook Top Solid** | 2 |  |  |  |  |  |
| **Lampa pro projektor** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Počítačová siť** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Práce (počet hodin) – pokud není součástí předchozích položek** |  |  |  |  |  |  |
| **Doprava** |  |  |  |  |  |  |

IV.  
Doba plnění

Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v době do 15. 11. 2022

V.  
Dodací podmínky

Předmět smlouvy bude dodán jeho převzetím ku­pu­jícím v sídle kupujícího.

Přechod vlastnictví ke zboží:

* kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv prů­vod­ním dokladu.

Zaplacení kupní ceny:

* prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání předmětu smlouvy a fakturu vystaví do 2 dnů po prokazatelném dodání;
* faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, obchodní firmu a sídlo prodávajícího i kupujícího, rozpis předmětu zakázky na jednotlivé požadované druhy, tj. kancelářské PC, notebooky, monitory a server s uvedením množství dodaného zboží, jednotkové ceny bez DPH, celkové ceny za dodaný počet kusů, bankovní spojení prodávajícího, fakturovanou částku celkem, údaj splatnosti faktury, odkaz na přenesenou daňovou povinnost;
* kupující je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů od jejího doručení.
* kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje, neobsahuje některou z dohodnutých nále­ži­tostí.

Podstatné porušení smlouvy:

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení Smlouvy nedodání kompletní dodávky předmětu Smlouvy ani do 10 dnů po uplynutí dodací lhůty, dodání vadného zboží v rámci předmětu plnění, nedodržení parametrů specifikovaných v předmětu smlouvy. Dále prodlení s úhradou kupní ceny delší než 14 dnů.

VI.  
Záruka

Prodávající poskytuje záruku na jednotlivé složky předmětu plnění, a to kancelářské počítače, projektové počítače, monitory, notebooky, a projektory s tím, že si dodané předměty plnění zachovají obvyklé vlastnosti minimálně po celou záruční dobu.

Záruční doba činí 24 měsíců od okamžiku dodání zboží. Záruční doba serveru je minimálně 36 měsíců od okamžiku dodání zboží.

Kupující si vyhrazuje právo vrátit vadný předmět dodávky (za vadu se považuje i nedodržení specifikace), pakliže se závada projeví do 1 měsíce a požadovat výměnu za nový, případně vrácení příslušné ceny.

VII.  
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

Nedodá‑li prodávající předměty plnění dodávky ani do deseti dnů po uplynutí dodací lhůty, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně  z kupní ceny nedodaného zboží; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

Nezaplatí‑li kupující kupní cenu včas, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05  % denně z nezaplacené částky.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

Poruší-li smluvní strana podstatně Smlouvu, je druhá smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

IX.  
Další ujednání

Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.

Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.

Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami a uveřejněním v „Registru smluv“.

Tato smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č.340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede strana kupující a to do 3 Dnů od jejího uzavření. Tato strana bude uveřejnění neprodleně informovat druhou stranu, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak; význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na dobu neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně.

Prodávající se řídí tou částí organizační směrnice odběratele (OS č. 7/2018) na zajištění ochrany osobních údajů (GDPR). Uzavírá-li Správce (kupující) jakoukoli smlouvu (o poskytování služeb, o zajištění likvidace dokumentů, smlouvu o dílo, jinou nepojmenovanou smlouvu apod.), k jejímuž plnění je zapotřebí druhé smluvní straně poskytnout osobní údaje, Správce vždy a bezpodmínečně bude trvat na tom, aby ve smlouvě byla druhé smluvní straně uložena povinnost:

* ve smlouvě, která je základem závazkového vztahu začlenit text této Směrnice do přílohy,
* zpracovávat předávané osobní údaje pouze pro účely plnění smlouvy (vč. předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím),
* přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování k zabránění jakéhokoli narušení či zneužití předávaných osobních údajů.

Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY.

V Rybitví dne V

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..

Kupující Prodávající