# Krycí list nabídky

1. **Zakázka na dodávku**

# Název: ZERAS, a.s. - Obměna strojů v živočišné výrobě - manipulátor

1. Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název: ZERAS a.s.

Sídlo: č.p. 224, 594 44 Radostín nad Oslavou

IČ: 25546040

DIČ: CZ25546040

Zápis v OR: B 2809 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený: Ing. Františkem Tomanem, předsedou představenstva

E-mail: [zeras@zeras.cz](mailto:zeras@zeras.cz)

Účastník výběrového řízení:

Název: ………………………………………………………………………………………..

Sídlo: …………………………………………………………………………………………..

Zápis v obchodním rejstříku: ……………………………………………………………….

Zastoupený: ………………………………………………………………………………….

Tel./fax: ………………………………………..

E-mail: ………………………………………..

IČ: ………………………

DIČ: …………………………..

Kontaktní osoba : …………………………………………………………

Tel.: …………………………………..

1. Nabídková cena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje) | Cena bez DPH | Samostatně DPH (sazba 21%) | Cena celkem včetně DPH: |
| Manipulátor ……………………………………… | ……… | ………. | ………. |
|  |  |  |  |

1. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

1. Popis základních technických parametrů stroje

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Manipulátor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ..uvést značku a typ stroje… |  |  |
| **Parametr** | **Hodnota (ano/ne)** | **Konkrétní hodnota** |
| Teleskopický manipulátor s výsuvným ramenem | .................... | ……………. |
| Výška zdvihu min. 7 m | .................... | ……………. |
| Nosnost min. 3,8 t | .................... | …………….. |
| Nosnost v maximální výšce zdvihu min. 3,5 t | .................... | …………….. |
| Výkon motoru min. 95 kW | .................... | …………….. |
| Změna směru otáček ventilátoru chlazení | .................... | …………….. |
| Hydrostatický pohon | .................... | …………….. |
| Režimy řízení náprav - min 3 režimy | .................... | …………….. |
| Odpružené rameno | .................... | …………….. |
| Vzduchem odpružené sedadlo obsluhy | .................... | …………….. |
| Pojezdová rychlost 40 km/h | .................... | …………….. |
| Ovládací joystick ramene se změnou směru jízdy | .................... | …………….. |
| Blokace ramene při přetížení | .................... | …………….. |
| Zajišťování nářadí z kabiny | .................... | …………….. |
| Šířka stroje max. 2,3 m | .................... | …………….. |
| Světlá výška min. 45 cm | .................... | …………….. |
| Klimatizace | .................... | …………….. |
| Uzávěrka diferenciálu | .................... | …………….. |
| Zadní závěs + elektrická přípojka pro přívěs | .................... | …………….. |
| Ochrana čelního skla kabiny | .................... | …………….. |
| Paletizační vidle | .................... | …………….. |
| Spotřeba max. 4,7 l/mth | .................... | …………….. |

1. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Účastník prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V………………………….dne………………..

……………………………………………….

Jméno a podpis statutárního zástupce