# Krycí list nabídky

1. **Zakázka na dodávku**

# Název: Výměna kolového nakladače

1. Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název: AGRI LIBOCHOVICE a.s.

Sídlo: Libochovice, Poděbradova 643, okres Litoměřice, PSČ 41117

IČ: 64052931

Zápis v OR: B 776 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupený: Karlem Menhartem, místopředsedou představenstva

E-mail: agri.libochovice@seznam.cz

Profil zadavatele: <http://agri-libochovice.profilzadavatele.cz/>

Účastník výběrového řízení:

Název: ………………………………………………………………………………………..

Sídlo: …………………………………………………………………………………………..

Zápis v obchodním rejstříku: ……………………………………………………………….

Zastoupený: ………………………………………………………………………………….

Tel./fax: ………………………………………..

E-mail: ………………………………………..

IČ: ………………………

DIČ: …………………………..

Kontaktní osoba : …………………………………………………………

Tel.: …………………………………..

1. Nabídková cena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje) | Cena bez DPH | Samostatně DPH (sazba 21%) | Cena celkem včetně DPH: |
| Kolový nakladač ……………………………………… | ……… | ………. | ………. |
|  |  |  |  |

1. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

1. Popis základních technických parametrů stroje

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Kolový nakladač

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ..uvést značku a typ stroje… |  |  |
| **Parametr** | **Hodnota (ano/ne)** | **Konkrétní hodnota** |
| výkon min. 164 kW |  .................... |  ……………. |
| předpokládaná spotřeba max. 11 l /mth |  .................... |  ……………. |
| hmotnost stroje min. 18 000 kg |  .................... |  …………….. |
| nosnost zdvihu lopaty min. 7000 kg |  .................... |  …………….. |
| motor 6-ti válcový |  .................... |  …………….. |
| počet rychlostních stupňů – min. 4 rychlosti dopředu, min. 3 rychlosti dozadu | .................... | …………….. |
| kotoučové brzdy působící na všechna čtyři kola | .................... | …………….. |
| klimatizace | .................... | …………….. |
| nastavitelný sloupek řízení | .................... | …………….. |
| odpružené komfortní, plně seřiditelné sedadlo obsluhy s bezpečnostním pásem | .................... | …………….. |
| rádio s USB a MP3 | .................... | …………….. |
| couvací kamera, barevný LCD display | .................... | …………….. |
| joystick s micro-hydraulickým okruhem | .................... | …………….. |
| automatické vyrovnávání lopaty | .................... | …………….. |
| plovoucí (samotížná) poloha lopaty |  |  |
| automatické centrální mazání s časovačem | .................... | …………….. |
| sekční turbo předfiltrace nasávaného vzduchu motoru | .................... | …………….. |
| KICK down pro zvýšený efekt nabírání materiálu | .................... | …………….. |
| přídavné pracovní světlomety vpředu i vzadu | .................... | …………….. |
| výstražný maják oranžové barvy | .................... | …………….. |
| výstražné zařízení pro couvání | .................... | …………….. |
| celoplošné blatníky kol | .................... | …………….. |
| hasicí přístroj | .................... | …………….. |
| vysokovýklopná lopata, hladká s břitem, objem min. 3,8 m3 |  .................... |  …………….. |

1. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Účastník prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V………………………….dne………………..

 …………………………………………………….

 Jméno a podpis statutárního zástupce