**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Modernizace sektoru živočišné výroby**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Automatický přihrnovač krmiva - kód 001 počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Průměr přihrnovače min. 128cm | …..….... cm |
| - Pohon elektromotorem | ANO/NE\* |
| - Výška max. 110cm | …..….... cm |
| **Cena v Kč bez DPH** | **…….... ,- Kč** |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
| ……………………… | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Lis na hranaté balíky - kód 013 počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Lisovací komora o rozměrech 120 x 90 cm | ANO/NE\* |
| - Současné aktivní a pasivní řezání materiálu | ANO/NE\* |
| -Aktivní řezání s celkovým počtem nožů min. 180 na rotoru a protiostří | …..…...... ks |
| - Centrální mazání | ANO/NE\* |
| - Dvojité vázání | ANO/NE\* |
| - Mechanický pohon ofukování vázacího ústrojí | ANO/NE\* |
| - Příprava na připojení akumulačního vozíku | ANO/NE\* |
| - Jištění všech pohonů pomocí přetěžovacích spojek | ANO/NE\* |
| - Tandemová náprava se vzduchovými brzdami | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH** | **…….... ,- Kč** |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
| ……………………… | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Nastýlací vůz - kód 013 počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Prostorový objem min. 5 m3 | …..…... m3 |
| - Otočná výpusť minimálně 250 úhl. stupňů | …..…........ ° |
| - Výška max. 2,5m | …..…...... m |
| - Dva rozdružovací rotory s min. 40 noži na jednom rotoru | ANO/NE\* |
| - Dvourychlostní převodovka | ANO/NE\* |
| - Nakládací plošina s nosností minim. 1150 kg | …..…...... kg |
| **Cena v Kč bez DPH** | **…….... ,- Kč** |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
| ……………………… | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Nakladač samojízdný - kód 013 počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Dosah min. 7,5m | …..…...... m |
| - Výkon motoru min. 88kW | …..….... kW |
| - Hydraulické zajištění nářadí ovládané z kabiny | ANO/NE\* |
| - Automatické čištění chladiče | ANO/NE\* |
| - Vzduchové brzdy | ANO/NE\* |
| - Klimatizovaná kabina | ANO/NE\* |
| - Lopata min 2,5 m3 | ...…...... m3 |
| **Cena v Kč bez DPH** | **…….... ,- Kč** |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
| ……………………… | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Fixační klec 1 - kód 001 počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pro hmotnost živého zvířete min. 800 kg | …..…..... kg |
| - Elektrické zdvih předních i zadních končetin | ANO/NE\* |
| - Záchytné zařízení hlavy na elektrický pohon | ANO/NE\* |
| - Tříbodový závěs na přepravu | ANO/NE\* |
| - Pozinkovaný rám | ANO/NE\* |
| - Rychloupínací hrudní popruh | ANO/NE\* |
| - Ruční transportní zařízení | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH** | **…….... ,- Kč** |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
| ……………………… | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Fixační klec 2 - kód 001 počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Pro hmotnost živého zvířete min. 800 kg | …..…..... kg |
| - Elektrické zdvih předních i zadních končetin | ANO/NE\* |
| - Záchytné zařízení hlavy na elektrický pohon | ANO/NE\* |
| - Tříbodový závěs na přepravu | ANO/NE\* |
| - Pozinkovaný rám | ANO/NE\* |
| - Rychloupínací hrudní popruh | ANO/NE\* |
| **Cena v Kč bez DPH** | **…….... ,- Kč** |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
| ……………………… | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***