**KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**OZ**“)

**Smluvní strany:**

1. **DF Partner s.r.o.**

se sídlem č. p. 165, 763 15 Neubuz

IČ: 00545503

DIČ: CZ00545503

jednající Ing. Pavlem Drhou, jednatelem

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67

Kontaktní osoba: Adam Nezval, ředitel výroby, e-mail: adam.nezval@dfpartner.cz, tel.: +420 575 571 100

(dále jen „**Kupující**“)

a

1. **[Název/obchodní firma]**

se sídlem [sídlo]

IČ: [IČ]

DIČ: [DIČ/neplátce DPH]

jednající [jméno a příjemní člena statutárního orgánu]

zapsaná v OR vedeném [Městským/Krajským] soudem v [město], oddíl [oddíl], vložka [vložka]

Kontaktní osoba: [jméno a příjmení], [funkce], e-mail: [e-mail], tel.: [tel. č.]

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále též dohromady jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**Preambule:**

1. Vzhledem k tomu, že tato smlouva se uzavírá na základě uskutečněného výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Linka pro plnění 50 – 1000 ml obalů“, realizovaného podle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost účinných od 10. 1. 2020;
2. Vzhledem k tomu, že Prodávající do výše uvedeného výběrového řízení podal nejvýhodnější nabídku a byl Kupujícím, jakož to zadavatelem uvedeného výběrového řízení, vybrán pro plnění této veřejné zakázky;
3. Vzhledem k tomu, že Prodávající se ve své nabídce do výše uvedeného výběrového řízení zavázal dodržet a respektovat zadávací podmínky a obchodní podmínky Kupujícího, jsou povinnosti   
   a požadavky stanovené zadávací dokumentací k výše uvedenému výběrovému řízení včetně všech jejích příloh závazné pro Prodávajícího a stávají se nedílnou součástí této smlouvy;

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této kupní smlouvy (dále jen „**Smlouva**“).

1. **Předmět smlouvy**
   1. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá, smontuje, nainstaluje a prokáže deklarovaný výkon plnicí linky pro plnění 50 – 1000 ml obalů, blíže specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (Technická specifikace) a za podmínek dále stanovených touto smlouvou (dále jen „**předmět smlouvy**“), převede na Kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy.
   2. Kupující se zavazuje řádně a včas předaný předmět smlouvy od Prodávajícího převzít   
      a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. **Povinnosti prodávajícího**
   1. Prodávající se zavazuje při dodání, montáži, instalaci i ověřovacím provozu předmětu smlouvy a při souvisejících činnostech s plněním předmětu smlouvy a při pobytu v prostorách Kupujícího plně respektovat bezpečnostní pravidla Kupujícího a pokyny Kupujícího.
   2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu k předmětu smlouvy kompletní uživatelskou   
      a zákonnou dokumentaci, která je potřebná pro nakládání s předmětem smlouvy a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zahrnující mimo jiné Prohlášení o shodě k předmětu smlouvy jakožto celku i k jednotlivým částem technologického celku~~,~~ technickou dokumentaci a návody k použití   
      a údržbě, a to nejpozději při předání předmětu smlouvy.
   3. Prodávající se zavazuje zajistit soulad předmětu smlouvy s platnými a účinnými právními předpisy závaznými pro Kupujícího, umožňující plné a bezpečné použití předmětu smlouvy v prostorách Kupujícího.
   4. Prodávající se zavazuje na základě této Smlouvy prodat Kupujícímu pouze nové, nikoli použité nebo repasované věci, a to v kvalitě odpovídající podmínkám uvedeným v této Smlouvě a jejích přílohách, v zadávací dokumentaci k výše uvedenému výběrovému řízení   
      a jejích přílohách. Není-li Kupujícím v těchto dokumentech stanoven požadavek na jakost   
      a vlastnosti konkrétní části předmětu smlouvy, pak v takové kvalitě a s takovými vlastnostmi, které by běžný spotřebitel od výrobků stejné kategorie očekával nebo očekávat mohl a které jsou obvyklé a hodí se k účelu použití daného výrobku.
   5. Prodávající se zavazuje zaškolit odpovědné pracovníky Kupujícího k provozu a údržbě předmětu smlouvy, a to v rozsahu minimálně 12 hodin pro minimálně 8 pracovníků Kupujícího.
3. **Doba a místo plnění**
   1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy a uvést jej do provozu nejpozději do Vyplňte délku dodací lhůty dle Vaší nabídky dnů od účinnosti této Smlouvy. Uvedením do provozu je pro účely této Smlouvy myšleno dodání, smontování, nainstalování předmětu smlouvy a zdárné provedení ověřovacího provozu.
   2. Místem plnění je provozovna Kupujícího na adrese č. p. 165, 763 15 Neubuz.
4. **Kupní cena a platební podmínky**
   1. Kupující se za předmět smlouvy zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH: [Cena bez DPH + označení měny CZK/EUR]

(slovy: [slovní vyjádření kupní ceny bez DPH])

DPH: [číselné vyjádření výše DPH]

Cena včetně DPH: [cena včetně DPH + označení měny CZK/EUR]

(dále jen „**Kupní cena**“).

* 1. Kupní cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje celý předmět smlouvy včetně všech dílčích částí, služeb, komponent, činností či jiných prvků, které Prodávající mohl nebo měl vědět. Veškeré náklady spojené s dodáním předmětu smlouvy a náklady na montáž a instalaci předmětu smlouvy nese Prodávající.
  2. Kupní cena bude Kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího č. [číslo účtu], vedeného u [název bankovní instituce], na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím se splatností 30 dní od jejich doručení Kupujícímu.
  3. V případě, že bude na faktuře Prodávajícího uvedeno jiné číslo účtu, než výše uvedené v bodě 4.3 Smlouvy, považuje Kupující takové uvedení nového čísla účtu na faktuře Prodávajícího za oficiální oznámení změny čísla účtu Prodávajícího a Kupující uhradí fakturovanou částku na číslo účtu uvedené na faktuře.
  4. Úhradou Kupní ceny se pro účely této Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z bankovního účtu Kupujícího.
  5. Faktury vystavené Prodávajícím na základě této Smlouvy musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu a musí dále obsahovat následující údaje:
* název projektu: „Modernizace a rozšíření výroby - COVID-19“;
* registrační číslo projektu: „CZ.01.2.06/0.0/0.0/20\_357/0021696“;
* specifikaci dodaného zboží.
  1. Nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti vyžadované touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit k opravě, čímž se přerušuje doba splatnosti. Nová doba splatnosti začíná běžet až ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.
  2. Kupní cena bude Kupujícím uhrazena ve více splátkách zálohově, a to následovně:
     1. Kupující uhradí platbu ve výši 40 % Kupní ceny na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím po podpisu Smlouvy.
     2. Kupující uhradí platbu ve výši 40 % Kupní ceny na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím po dodání předmětu smlouvy do místa plnění dle této Smlouvy;
     3. Kupující uhradí zbývajících 20 % Kupní ceny na základě konečné faktury vystavené Prodávajícím po podpisu předávacího protokolu po zdárném provedení ověřovacího provozu předmětu smlouvy v provozovně Kupujícího.

1. **Předání a převzetí předmětu smlouvy, ověřovací provoz**
   1. Prodávající je povinen alespoň 10 pracovních dnů předem informovat Kupujícího   
      o plánovaném termínu dodání předmětu smlouvy, plánovaného termínu dokončení montáže a instalace předmětu smlouvy a vyzvat Kupujícího ke stanovení termínu ověřovacího provozu.
   2. Kupující určí termín ověřovacího provozu s ohledem na stav zásob materiálu a provozní možnosti tak, aby se co nejvíce blížil plánovanému termínu dokončení montáže a instalace předmětu smlouvy a oznámí termín ověřovacího provozu Prodávajícímu.
   3. Účelem ověřovacího provozu je ověření funkčnosti předmětu smlouvy a ověření splnění výkonových a kvalitativních požadavků Kupujícího na předmět smlouvy. Ověřovací provoz bude proveden ve třech fázích, a to:
      1. 4 hodiny plnění obalu o objemu 50 ml hygienickým gelem na ruce s aktivní dezinfekční přísadou (viz BL gelu, který byl součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení);
      2. 4 hodiny plnění obalu s rozprašovačem a objemem 500 ml hygienickým gelem na ruce s aktivní dezinfekční přísadou (viz BL gelu, který byl součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení);
      3. 4 hodiny plnění obalu s dávkovačem a objemem ≥ 500 ml hygienickým gelem na ruce s aktivní dezinfekční přísadou (viz BL gelu, který byl součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení).

Prodávající však bere na vědomí, že kromě výše uvedených 3 fází ověřovacího provozu dojde k ověření splnění všech technických požadavků Kupujícího na předmět smlouvy.

* 1. Kupující je oprávněn celý ověřovací provoz nebo jednotlivé jeho fáze zkrátit s ohledem na aktuální stav zásob materiálu nebo skladovacích prostor nebo s ohledem na provozní možnosti a kapacity.
  2. O výsledcích ověřovacího provozu sepíší smluvní strany protokol, který bude obsahovat zejména popis zjištěných vad a nedostatků, dohodnutý termín a způsob nápravy a uvedení, zda Kupující i přes uvedené vady a nedostatky předmět smlouvy přebírá, nebo zda jej nepřebírá a vrací Prodávajícímu k zajištění nápravy.
     1. Převezme-li Kupující předmět smlouvy i přes vytčené vady uvedené v protokolu, je Prodávající povinen na své náklady zjištěné vady bezodkladně odstranit, nejpozději však do data dohodnutého smluvními stranami a uvedeného v protokolu.
     2. Nepřevezme-li Kupující předmět smlouvy pro zjištěné vady a nedostatky předmětu smlouvy, považuje se předmět smlouvy za nepředaný, Prodávající je povinen zjištěné vady a nedostatky bezodkladně odstranit a Kupující má právo požadovat opakování ověřovacího provozu dle této Smlouvy.

1. **Práva z vadného plnění, záruka za jakost**
   1. Předmět smlouvy je vadný, neodpovídá-li Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude odpovídat Smlouvě a že práva z vadného plnění lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakékoli vady, které předmět smlouvy má, mimo jiné tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikly před či po převzetí předmětu smlouvy Kupujícím, nebo kdy je Kupující měl či mohl zjistit, nebo kdy je zjistil, a to i v případě vad zjevných.
   2. Záruční doba činí Vyplňte délku záruční doby dle Vaší nabídky; je-li pro předmět smlouvy nebo jeho části v záručním listu nebo jiném prohlášení o záruce uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce předmětu smlouvy nebo jeho částí.
   3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o provedení zkoušky těsnosti předmětu smlouvy v provozovně Kupujícího Kupujícím; v případě uplatnění bodu 5.5.1 Smlouvy začíná záruční doba běžet až od okamžiku odstranění vad.
   4. Neodpovídá-li předmět smlouvy Smlouvě, má Kupující právo zejména na:
      1. odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti;
      2. odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná;
      3. odstranění vady dodáním chybějící věci nebo její součásti;
      4. přiměřenou slevu z kupní ceny;
      5. odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

* 1. V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen předmět smlouvy na vlastní náklady vystěhovat z místa plnění a uvést místo plnění do původního stavu, ve kterém se nacházelo před zahájením montáže a instalace předmětu smlouvy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající je rovněž povinen bezodkladně vrátit Kupujícímu Kupní cenu, resp. její skutečně uhrazenou část.
  2. Práva z vadného plnění v záruční době uplatní Kupující oznámením Prodávajícímu (dále jen „**Reklamace**“), a to kdykoli po zjištění vady. I Reklamace odeslaná Kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
  3. Uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Kupujícího Prodávajícímu, příp. jiné osobě.
  4. Kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vadného plnění.
  5. Uplatněná práva Kupujícího z vadného plnění se Prodávající zavazuje plně uspokojit bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.
  6. Záruční doba předmětu smlouvy neběží od okamžiku Reklamace (odeslání oznámení Prodávajícímu) až do dne odstranění vady, případně do dne uhrazení přiměřené slevy z Kupní ceny.

1. **Smluvní pokuty a náhrada škody**
   1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy dle bodu 3.1 Smlouvy větším než 1 týden je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % Kupní ceny bez DPH a dále 0,2 % z Kupní ceny bez DPH za každý další započatý den prodlení.
   2. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po splatnosti za každý započatý den prodlení.
   3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady dle bodu 5.5.1 nebo 6.9 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
   4. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. Kupující si vyhrazuje právo započíst smluvní pokuty vůči pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím.
   5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinnosti Prodávajícího, ke které se smluvní pokuta váže. Prodávající bere na vědomí, že jeho prodlením s dodáním předmětu smlouvy může Kupujícímu vzniknout škoda přesahující Kupní cenu, a to zejména z důvodu odebrání dotace poskytovatelem dotace, kterou Kupující na předmět smlouvy získal.
2. **Závěrečná ustanovení**
   1. Prodávající bere na vědomí, že je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,   
      o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Prodávající povinen zavázat i své případné subdodavatele. Prodávající je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s plněním Smlouvy po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim umožnit přístup Kupujícímu nebo kontrolním orgánů projektu, v rámci kterého je předmět Smlouvy financován.
   2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
   3. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a vymahatelná. Smluvní strany se   
      v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo nevymahatelné ustanovením platným a vymahatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
   4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou primárně řešit smírnou cestou. Pokud se nepodaří vzniklý spor urovnat smírnou cestou, bude řešen věcně příslušným soudem České republiky dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Kupující. Rozhodným právem je právo České republiky s výhradou kolizních norem.
   5. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
   6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
   7. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží Kupující   
      a jedno vyhotovení Prodávající.
   8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
      1. Příloha č. 1 – Technická specifikace

Za Kupujícího Za Prodávajícího

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Drha [jméno a příjmení]

jednatel DF Partner s.r.o. [funkce]

**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

1. Plnicí linka pro plnění 50 – 1000 ml obalů:

Výrobce: Vepište hodnotu

Modelové označení: Vepište hodnotu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plnicí linka:** | | |
| **č.** | **Požadavek** | **Hodnota** |
|  | Linka je schopna sloužit k plnění obalů látkami a směsmi (dále jen „LaS“) o různých vlastnostech (viz např. BL hygienického gelu, který je přílohou této technické specifikace). | Zvolte položku. |
|  | Celou linku je možno nainstalovat do disponibilního prostoru o rozměru 10 x 4 m. Nejvhodnější uspořádání celé linky v uvedeném disponibilním prostoru bude dohodnuto mezi zadavatelem a vítězným účastníkem po ukončení výběrového řízení. | Zvolte položku. |
|  | Linka je složena z níže uvedených zařízení a obsáhne všechnu níže požadovanou funkcionalitu. V případě konstrukčního řešení monobloku, budou splněny všechny níže uvedené požadavky na jednotlivá zařízení (plnění a uzavírání). | Zvolte položku. |
|  | **Plnič:** | Zvolte položku. |
| 4.1. | Zařízení je schopno plnit obaly hořlavými kapalinami I. až IV. třídy. | Zvolte položku. |
| 4.2. | Zařízení je schopno plnit obaly demineralizovanou vodou (nutná vysoká čistota a snadné propláchnutí technologie). | Zvolte položku. |
| 4.3. | Zařízení je schopno plnit obaly pěnivými LaS bez znečištění povrchu plněných obalů. | Zvolte položku. |
| 4.4. | Plnění pod i nad hladinou. | Zvolte položku. |
| 4.5. | Náplně s nižší i vyšší viskozitou. | Zvolte položku. |
| 4.6. | Dávkování se samostatným nastavením plnících jednotek (trysek) – objemové válce pro plnění objemu 50 – 1 000 ml. | Zvolte položku. |
| 4.7. | Uzavřený prostor vybavený odsáváním par plněných kapalin. | Zvolte položku. |
| 4.8. | Sběr úkapů do jednoho centrálního místa. | Zvolte položku. |
| 4.9. | Přesnost plnění (max. odchylka < 1 %). | Vepište hodnotu % |
| 4.10. | Přímé napojení na externí zásobník s náplní – zařízení disponuje přípravou pro připojení k externímu zásobníku. | Zvolte položku. |
| 4.11. | V případě nárazu plnící jednotky na překážku nebo z důvodu chybějícího obalu se plnění zastaví. | Zvolte položku. |
| 4.11.1 | Činnosti související s odstraněním neshody uvedené v bodě 4.11.:  Popište činnosti související s odstraněním dané neshody.  Zařízení je vybaveno popsanou funkčností. | Zvolte položku. |
| 4.12. | Odolnost použitých prvků pro plněné LaS (viz např. BL hygienického gelu, který je přílohou této technické specifikace). | Zvolte položku. |
| 4.13. | Odolnost reflexních ploch vůči lihu. | Zvolte položku. |
| 4.14. | Snadný přechod z jednoho druhu náplně na druhý (max. jednoduchost sanitace). | Zvolte položku. |
| 4.15. | Minimalizace proplachových kapalin při změně náplní. | Zvolte položku. |
| 4.16. | Zamezení úniku obsahu z naplněných obalů do doby uzavření, čistota obalů (vibrace, odstředivá síla, nárazy…). | Zvolte položku. |
| 4.17. | Možnost zmenšení odpařovací plochy uvnitř plniče, např. vyspádovanou plochou pod místem plnění, čímž nedochází k rozlévání plněného média na volnou plochu (cílem je minimalizace par z úkapů). | Zvolte položku. |
| 4.18. | Dotykový displej pro řízení plnění a dávkování. | Zvolte položku. |
| 4.19. | Ex zóna II Kategorie 3. | Zvolte položku. |
| 4.20. | Výkon: (alespoň 1 000 ks/hod.) | Vepište hodnotu ks/hod. |
| 4.21. | Plnicí zařízení musí splňovat legislativní a normativní předpisy platné na území ČR. | Zvolte položku. |
| 4.22. | Zařízení je schopno plnit všechny obaly splňující zadavatelem uvedené rozměrové limity.  (Délka: 38 – 110 mm; Šířka: 25 – 100 mm; Výška: 80 – 270 mm; Vnitřní průměr hrdla: 12 – 42 mm.) | Zvolte položku. |
|  | **Uzavírací zařízení:** | Zvolte položku. |
| 5.1. | Účel zařízení: doprava, nasazení, orientace a uzavření naplněného obalu. | Zvolte položku. |
| 5.2. | Zařízení je schopno pracovat s: | Zvolte položku. |
| 5.2.1. | Narážecími uzávěry; | Zvolte položku. |
| 5.2.2. | Šroubovacími uzávěry od průměru 10 mm do průměru 44 mm; | Zvolte položku. |
| 5.2.3. | Šroubovacími uzávěry s aplikační vložkou; | Zvolte položku. |
| 5.2.4. | Pistolovými mechanickými rozprašovači od průměru 25 mm do průměru 44 mm; | Zvolte položku. |
| 5.2.5. | Dávkovacími mechanickými rozprašovači od průměru 25 mm do průměru 44 mm; | Zvolte položku. |
| 5.2.6. | Mechanickými dávkovači od průměru 25 mm do průměru 44 mm. | Zvolte položku. |
| 5.3. | Nastavitelnost utahovacího momentu v rozsahu 1-4 Nm, vč. povolených tolerancí.[[1]](#footnote-1) | Zvolte položku. |
| 5.4. | Nastavitelnost rychlosti otáček utahovací jednotky. | Zvolte položku. |
| 5.5. | Kontrola množství uzávěrů v zásobníku s oznámením požadavku na jejich doplnění. | Zvolte položku. |
| 5.6. | Kontrola uzávěru v místě uzavírání. V případě chybějícího uzávěru se všechny předchozí operace zastaví. | Zvolte položku. |
|  | **Etiketování spotřebitelských balení:** | Zvolte položku. |
| 6.1. | Zařízení aplikuje etikety na definovanou plochu naplněného a uzavřeného obalu. | Zvolte položku. |
| 6.2. | Etiketovací zařízení pro aplikaci etiket z obou stran. | Zvolte položku. |
| 6.3. | Možnost jednostranné aplikace etiket. | Zvolte položku. |
| 6.4. | Aplikace etikety odvalováním (jedna etiketa po celém obvodu). | Zvolte položku. |
| 6.5. | Horní přítlak. | Zvolte položku. |
| 6.6. | Synchronizace rychlosti horního přítlaku s rychlostí pásu dopravníku. | Zvolte položku. |
| 6.7. | Orientace obalu. | Zvolte položku. |
| 6.8. | Materiál etiket – plast, papír. | Zvolte položku. |
| 6.9. | Zadavatel z vlastních zkušeností z provozu doporučuje účastníkům dbát zvýšené pozornosti rizikům a omezením vyplývajícím z tvaru obalů a etiket, vlastností materiálu obalů a dostatečnému rozřazení obalů. |  |
|  | **Značení spotřebitelského balení:** | Zvolte položku. |
| 7.1. | Zařízení tiskne údaje o produkci na balení. | Zvolte položku. |
|  | **Dopravníky + stolek pro hotové výrobky.** | Zvolte položku. |
| 8.1. | Dopravníky musí zajistit průjezd obalů dle uvedených rozměrů. Kapacita stolku musí pojmout min. 50 lahví při rozměru obalu 100 x 100 mm. | Zvolte položku. |
|  | **Lepička kartonů:** | Zvolte položku. |
| 9.1. | Zařízení je schopno slepit kartony o těchto rozměrech:  Délka: 180 – 560 mm; Šířka: 140 – 250 mm; Výška: 222 – 302 mm | Zvolte položku. |

1. Zadavatel ze zkušenosti upozorňuje, že rozměrová tolerance může být ve skutečnosti větší, než uvádí technický výkres výlisků. Např. rozměr uzávěru SK 42 dle TD – 47,6 mm, zjištěna odchylka ±0,8 mm. [↑](#footnote-ref-1)