**Dodatečná informace k výběrovému řízení : KOVOPLAN- rozšíření výrobních technologií**

Dotazy k Zadávací dokumentaci :

1. Prosím o upřesnění bodu 2.1 Elektroerozivní drátová řezačka , kde je průměr drátku zadán 0,1 -0,3 mm. Můžeme nabídnout s drátem 0,15 – 0,3 mm nebo je to podmínka?
2. Dále ještě dotaz na součásti dodávky je „Vrtačka startovacích otvorů“. Není zde uvedeno , zda může být v provedení s manuálním pojezdem nebo provedení CNC. Prosím o upřesnění .

Odpovědi zadavatele:

Ad 1. Drát 0,15 může být.

Ad 2. Vrtačka může být v manuálním provedení .

Dodatečná informace bude uveřejněna na profilu zadavatele <http://kovoplan.profilzadavatele.cz>

Ing. Rudolf Fichtl

Kontaktní osoba zadavatele