**Pozice: 1A**



**Množství: 12 ks**

-p

-pŠířka:$ 1140 mm

-pVýška:$ 1935 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

- - Výplň:$ 3 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 3 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 otevíravé levé štulp

3 otevíravé sklopné pravé hlavní

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 1B**



**Množství: 12 ks**

-

-pŠířka:$ 1140 mm

-pVýška:$ 2035 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 3 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 3 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 otevíravé levé štulp

3 otevíravé sklopné pravé hlavní

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 3 z 23

**Pozice: 2**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 890 mm

-pVýška:$ 600 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

- -Výplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 3L**



**Množství: 4 ks**

-

-pŠířka:$ 540 mm

-pVýška:$ 1340 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-

-pPříčka:$ sklodělící příčka 90mm

-pVýplň:$ 2 \* \*/16/4 Float/16/\* vč. Arg

-pSklo spec1:$ 2 ks Kůra (čirá) 4 mm

-pVýplň tl.:$ 2 ks 41 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 4 z 23

**Pozice: 3P**



**Množství: 4 ks**

-

-pŠířka:$ 540 mm

-pVýška:$ 1340 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-

-pPříčka:$ sklodělící příčka 90mm

-pVýplň:$ 2 \* \*/16/4 Float/16/\* vč. Arg

-pSklo spec1:$ 2 ks Kůra (čirá) 4 mm

-pVýplň tl.:$ 2 ks 41 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné pravé

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 4A**



**Množství: 1 ks**

-

-pŠířka:$ 1940 mm

-pVýška:$ 1935 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-pSloupek:$ 4 \* sloupek/příčka 90mm

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

-

-pVýplň:$ 6 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 6 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 sklopné klika nahoře

3 otevíravé sklopné pravé

4 otevíravé sklopné levé

5 otevíravé sklopné levé

6 otevíravé sklopné pravé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 5 z 23

**Pozice: 4B**



**Množství: 1 ks**

-

-pŠířka:$ 1940 mm

-pVýška:$ 2035 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-pSloupek:$ 4 \* sloupek/příčka 90mm

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

-

-pVýplň:$ 6 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 6 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

2 sklopné klika nahoře

3 otevíravé sklopné pravé

4 otevíravé sklopné levé

5 otevíravé sklopné levé

6 otevíravé sklopné pravé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 5**



**Množství: 4 ks**

-

-pŠířka:$ 900 mm

-pVýška:$ 1000 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ \*/16/4 Float/16/\* vč. Arg

-pSklo spec1:$ Kůra (čirá) 4 mm

-pVýplň tl.:$ 41 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 6 z 23

**Pozice: 6**



**Množství: 16 ks**

-

-pŠířka:$ 600 mm

-pVýška:$ 1000 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-pVýplň:$ \*/16/4 Float/16/\* vč. Arg

-pSklo spec1:$ Kůra (čirá) 4 mm

-pVýplň tl.:$ 41 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 7**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 700 mm

-pVýška:$ 1045 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-pVýplň:$ \*/16/4 Float/16/\* vč. Arg

-pSklo spec1:$ Kůra (čirá) 4 mm

-pVýplň tl.:$ 41 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 7 z 23

**Pozice: 8L**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 740 mm

-pVýška:$ 2020 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

-

-pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 otevíravé sklopné levé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 8P**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 740 mm

-pVýška:$ 2020 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

- -pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 otevíravé sklopné pravé

-

-

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 8 z 23

**Pozice: 9**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 1540 mm

-pVýška:$ 2020 mm

-pBarva venku:$ **Mooreiche 25^**

-pBarva uvnitř:$ **bílá**

-

-pSloupek:$ 2 \* sloupek/příčka 90mm

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

-

-pVýplň:$ 4 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 4 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

2 sklopné klika nahoře

3 otevíravé sklopné levé

4 otevíravé sklopné pravé

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

149

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 100.**



**Množství: 43 ks**

-

-pŠířka:$ 1200 mm

-pVýška:$ 1970 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

- -pVýplň:$ 3 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 3 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 otevíravé levé štulp

3 otevíravé sklopné pravé hlavní

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

530

Byty + chodba

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 9 z 23

**Pozice: 101.**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 1200 mm

-pVýška:$ 1370 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pPříčka:$ sklodělící příčka 90mm

-pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

530

Chodba vrch + spodek

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 102.**



**Množství: 10 ks**

-

-pŠířka:$ 600 mm

-pVýška:$ 870 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

530

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 10 z 23

**Pozice: 103**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 1100 mm

-pVýška:$ 1570 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

- -pPříčka:$ 2 ks: sklodělící příčka 90mm

-pVýplň:$ 4 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 4 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

530

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 104**



**Množství: 4 ks**

-

-pŠířka:$ 900 mm

-pVýška:$ 870 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

- Odvodnění:$ dopředu

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

530

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 11 z 23

**Pozice: 105**



**Množství: 3 ks**

-

-pŠířka:$ 1200 mm

-pVýška:$ 670 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pPříčka:$ sklodělící příčka 90mm

-pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

530

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 106**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 900 mm

-pVýška:$ 1470 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

530

1xP

1xL

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 12 z 23

**Pozice: 107**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 600 mm

-pVýška:$ 920 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

-

-pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 sklopné klika nahoře

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

530

1xL

1xP

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 200**



**Množství: 1 ks**

-

-pŠířka:$ 1490 mm

-pVýška:$ 1160 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

- -pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

629

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 13 z 23

**Pozice: 201**



**Množství: 1 ks**

-

-pŠířka:$ 1000 mm

-pVýška:$ 2040 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pPříčka:$ sklodělící příčka 90mm

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,

Perizol 24mm bílý (Brügmann)

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 vedl.dveře ven ot. pravé

-

-P

629

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klika / klika

- vložka základní stav 40+55 3kl

**UPOZORNĚNÍ:**

klika VD je osazena základní stavební vložkou, která slouží k zajištění stavby během montážních prací; po jejich dokončení doporučujeme tuto vložku vyměnit, neboť není určena k dlouhodobému užívání.

**Pozice: 202**



**Množství: 1 ks**

-

-pŠířka:$ 1200 mm

-pVýška:$ 1470 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

629

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

.

Strana 14 z 23

**Pozice: 203**



**Množství: 3 ks**

-

-pŠířka:$ 1490 mm

-pVýška:$ 1450 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

629

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 204**



**Množství: 5 ks**

-

-pŠířka:$ 2090 mm

-pVýška:$ 1450 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-pSloupek:$ sloupek/příčka 90mm

-

-pVýplň:$ 3 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 3 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé hlavní

2 otevíravé pravé štulp

3 otevíravé sklopné pravé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

629

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 15 z 23

**Pozice: 205**



**Množství: 5 ks**

-

-pŠířka:$ 580 mm

-pVýška:$ 1450 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

629

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 206**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 880 mm

-pVýška:$ 1450 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

- -pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

629

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 16 z 23

**Pozice: 207**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 405 mm

-pVýška:$ 560 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

629

Rozměry této položky upraveny dle výrobních limitů!

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 300**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 1220 mm

-pVýška:$ 1800 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

- -

456

-pPolozkaPoznamkaEnd

.

Strana 17 z 23

**Pozice: 301**



**Množství: 1 ks**

-

-pŠířka:$ 960 mm

-pVýška:$ 1800 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

-

-pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 otevíravé sklopné levé

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

456

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 302**



**Množství: 4 ks**

-

-pŠířka:$ 1200 mm

-pVýška:$ 2070 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

křídlo standard

-pPoutec:$ sloupek/příčka 90mm

-

-pVýplň:$ 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 2 ks 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 otevíravé sklopné levé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

456

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 18 z 23

**Pozice: 303**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 800 mm

-pVýška:$ 470 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

456

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 304**



**Množství: 3 ks**

-pŠířka:$ 800 mm

-pVýška:$ 405 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 sklopné klika nahoře

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

456

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**Pozice: 305**



**Množství: 2 ks**

-

-pŠířka:$ 800 mm

-pVýška:$ 1170 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

- -

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

456

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

.

Strana 19 z 23

**Pozice: 306**



**Množství: 1 ks**

-

-pŠířka:$ 1200 mm

-pVýška:$ 1470 mm

-pBarva:$ **bílá**

-

-

-pVýplň:$ 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

-pVýplň tl.:$ 24 mm

-pKování:$ **Pole + název otvírky:**

1 otevíravé sklopné levé

-

-

-pPolozkaPoznamkaStart

-p**Poznámka k pozici:**$ :

456

-pPolozkaPoznamkaEnd

Klička bílá

**MEZISOUČET**

.

Strana 20 z 23

**Pozice: 1.**

**Množství: 166 ks**

Přechodový plech

Pozinkovaný plech 20x45mm

cena montáže pozinkovaného plechu

**Pozice: 2.**

**Množství: 139 ks**

Dodávka parapetů (nezaměřené)

*PVC bílé*

- dodávka parapetů počet 138ks

- montáž parapetů počet 138ks

**Pozice: 3.**

**Množství: 103,240 m**

Info - počet obvodových metrů

- pro objekt 629

**Pozice: 4.**

**Množství: 103,240 m**

Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (zděný dům); obvod 100 - 150 bm

- pro objekt 629

.

Strana 21 z 23

**Pozice: 5.**

**Množství: 103,240 m**

Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, 80-120 bm

- pro objekt 629

**Pozice: 6.**

**Množství: 744,150 m**

Info - počet obvodových metrů

- pro ostatní objekty

**Pozice: 7.**

**Množství: 744,150 m**

Cena za montáž, demontáž, přizdění, špaleta do šikma; obv. nad 200 bm

- pro ostatní objekty

**Pozice: 8.**

**Množství: 744,150 m**

Likvidace špaletových oken - ost. regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, > 120 bm

- pro ostatní objekty

**Pozice: 9.**

**Množství: 167 ks**

MONTÁŽ - KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

.

Strana 22 z 23

**Pozice: 10.**

**Množství: 167 ks**

Cena dopravy