**Položky k ocenění:**

Plastový kontejner 1100l s víkem pro sběr plastu s kulatým víkem

Popis výrobku:

Kontejner s tímto víkem je vhodný pro sběr plastu. Vyroben v souladu s normou DIN 30700, EN 840. Plastový kontejner je vyráběn z HDPE materiálu s dvěma brzděnými kolečky. Tvarově stabilní, odolný nárazu a zchátrání. Odolný vůči počasí a UV záření rezistentní vůči mrazu, teplu a chemikáliím. Recyklovatelný, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován. Rozměrově odpovídá DIN 30 700 a UNI 9260

Technická data:

Materiál HDPE

 Objem 1100 l

 Hmotnost 83 kg

 Nosnost 440 kg

 Výška 1462 mm

 Šířka 1360 mm

 Hloubka 1064 mm

 Otočná kolečka o průměru 200mm

 Max. dop. hmotnost náplně 250/440kg

**Cena za 1 ks bez DPH včetně dopravy -**

Popelnice z pozinkovaného plechu 110 l

Technická data:

Materiál pozinkovaný plech

 Objem 110 l

 Síla plechu 1,0 mm

* závěsy pro vyklápění odpovídají normě DIN 6629.
* vyražení loga MSP s.r.o.

**Cena za 1 ks bez DPH včetně dopravy -**

Plastová odpadová nádoba 120 l

Vlastnosi výrobku:

* Odpovídá DIN EN 840-1
* Odolné proti UV záření
* Odolné proti nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
* Odolné proti chemickým a biologickým vlivům
* Hladký povrch zabraňující ulpívání odpadu

Technická data:

 Materiál Polyethylen s vysokou hustotou

 Hmotnost 9 kg

 Objem 120 l

 Nosnost 60 kg

 Gumová kolečka 200 x 50 mm

 Šířka 485 mm

 Výška 950 mm

 Hloubka 540 mm

 Barevné provedení modrá, zelená, černá, žlutá, hnědá, červená

**Cena za 1 ks bez DPH včetně dopravy -**

Plastová odpadová nádoba 240 l

Vlastnosi výrobku:

* Odpovídá DIN EN 840-1
* Odolné proti UV záření
* Odolné proti nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
* Odolné proti chemickým a biologickým vlivům
* Hladký povrch zabraňující ulpívání odpadu

Technická data:

Materiál HDPE

Váha 12 kg

Objem 240 l

Max. hmotnost odpadu 100 kg

Max. hmotnost plného kont. 112 kg

 Gumová kolečka 200 x 50 mm

 Barevné provedení modrá, zelená, černá, žlutá, hnědá, červená

**Cena za 1 ks bez DPH včetně dopravy -**

Plastová nádoba 240 l – bio s roštem

Vlastnosi výrobku:

* Odpovídá DIN EN 840-1
* Odolné proti UV záření
* Odolné proti nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
* Odolné proti chemickým a biologickým vlivům

Technická data:

 Materiál HDPE

Výška 1050 mm

Šířka 580 mm

Hloubka 700 mm

Váha 12 kg

Objem 240 l

 Gumová kolečka 200 x 50 mm

 Nosnost jednoho kolečka 100 kg

 Barevné provedení hnědá

**Cena za 1 ks bez DPH včetně dopravy -**

Plastový kontejner – 1100 l – kulaté víko

Vlastnosi výrobku:

* Odpovídá EN 840
* Odolné proti UV záření
* Odolné proti nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
* Odolné proti chemickým a biologickým vlivům
* Hladký povrch zabraňující ulpívání odpadu

Technická data:

 Materiál HDPE

Objem 1100 l

 Hmotnost 50 kg

 Nosnost 510 kg

 Průměr kolečka 200 mm (2x bržděné)

 Šířka 1370 mm

 Hloubka (max.) 1115 (1245) mm

 Výška 1470 mm

 Barevné provedení modrá, zelená, černá, žlutá, hnědá, červená

**Cena za 1 ks bez DPH včetně dopravy -**

Plastový kontejner 1100 l s víkem pro sběr papíru

Vlastnosi výrobku:

* Odolné proti UV záření
* Odolné proti nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
* Odolné proti chemickým a biologickým vlivům

Technická data:

 Materiál HDPE

Objem 1100 l

 Hmotnost 50 kg

 Nosnost 460 kg

Průměr kolečka 200 mm (2x bržděné)

 Šířka 1360 mm

 Hloubka 1064 mm

 Výška 1462 mm

Barevné provedení modrá (sběr papíru)

**Cena za 1 ks bez DPH včetně dopravy -**

Plastový kontejner na separaci – 1100 l – vhoz na sklo

Vlastnosi výrobku:

* Odpovídá EN 840
* Odolné proti UV záření
* Odolné proti nízkým a vyšším atmosférickým teplotám
* Odolné proti chemickým a biologickým vlivům
* Hladký povrch zabraňující ulpívání odpadu

Technická data:

 Materiál HDPE

Objem 1100 l

 Hmotnost 50 kg

 Nosnost 510 kg

Průměr kolečka 200 mm (2x bržděné)

 Šířka 1370 mm

 Hloubka (max.) 1115 (1245) mm

 Výška 1470 mm

 Barevné provedení zelená (sběr skla)

**Cena za 1 ks bez DPH včetně dopravy -**