Příloha č. 1 – **Technická specifikace**

**Kombinovaný drtič se štěpkovačem**

**Výrobce drtiče:** *uvede uchazeč*

**Přesné typové označení drtiče:** *uvede uchazeč*

**Počet kusů:**  1 ks

**Kombinovaný drtič se štěpkovačem musí splňovat následující kritéria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Minimální požadované hodnoty – musí být splněno!** | **Hodnota nabízeného drtiče se štěpkovačem** |
| Kombinovaný systém drcení/štěpkování | ANO | *uvede uchazeč* |
| Hydraulický podávací válec s možností zpětného chodu | ANO | *uvede uchazeč* |
| Drtící rotor s min. 60 kladivy | min. 60 kladiv | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Štěpkování s min. 2 noži | min. 2 nože | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Vyměnitelné separační síto | ANO | *uvede uchazeč* |
| Podávací pás k násypce | ANO | *uvede uchazeč* |
| Kolový podvozek s blatníky kol | ANO | *uvede uchazeč* |
| Profil otvoru vkládacího ústrojí min. 500 x 300 mm | min. 500 mm x 300 mm | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Profil vkládací násypky min. 1300 x 500 mm | min. 1300 mm x 500 mm | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Pohon od traktoru  | ANO | *uvede uchazeč* |
| Možnost pohonu traktorem Zetor 7340, výkon motoru 57 kW | ANO | *uvede uchazeč* |
| Hodinový výkon  | min. 15 m3/hod | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Průměr materiálu, který je drtič schopný zpracovat | alespoň 180 mm | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Průměr materiálu, který je štěpkovač schopný zpracovat  | alespoň 80 mm | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Hnací hřídel pro pohon s výše uvedeným traktorem | ANO | *uvede uchazeč* |
| Vynášecí pás min. 1,8 m, sklopný pro přepravu | min. 1,8 m | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Systém proti přetížení | ANO | *uvede uchazeč* |
| Opěrné otočné kolo | ANO | *uvede uchazeč* |
| Tažné oko do spodního a horního závěsu | ANO | *uvede uchazeč* |

*Údaje doplní uchazeč v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.*