**PŘÍLOHA 6.C**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

požadované technické parametry na

**TOPENÍ**

termín dodání do 12/2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vymezení požadavku - parametr** | **požadavek** | **splnění požadavku**  [doplní uchazeč] |
| Trubkové registry pod pěstební stoly | 2056 m2 |  |
| Rozvodné potrubí s izolací | ano |  |
| Armatury včetně oběhových čerpadel | Ano |  |
| Připojení na stávající tepelné čerpadlo | Ano |  |